# Visualizzazione degli allarmi

## Visualizzare gli allarmi

Per visualizzare gli allarmi creati nel visualizzatore, usare l’oggetto Riepilogo allarmi. Con il Riepilogo allarmi si può controllare lo stato e le altre informazioni degli allarmi generati.

Nota: L’oggetto Riepilogo Allarmi mostra i dati salvati nel campo specifico [Salva in]. Se in [Sovrascrivi dati meno recenti] si imposta [Comportamento quando [Salva in] è pieno], i dati eliminati non si visualizzano. Si noti che gli allarmi e gli errori di sistema dei gruppi di allarme che non possono essere visualizzati nell'oggetto Riepilogo allarmi possono anche causare il superamento del numero di registrazioni della cronologia degli allarmi [Massimo registrazioni], con la conseguente rimozione dei dati.

Registrazione massima

Formato del display

Voci visualizzate

Modalità colore

## Formato del display

L’Oggetto Riepilogo allarmi ha i seguenti formati di visualizzazione (modalità allarmi).

- [Attivo]
  Visualizza ogni allarme su una sola linea. Le modifiche nello stato di allarme aggiornano le informazioni in quella linea.

  Nota: Se si attiva l’opzione [Eccetto RTN], quando si ripristina un allarme il messaggio di allarme corrispondente viene rimosso dal Riepilogo allarmi.

- [Cronologia]
  Visualizza un allarme scattato su una sola linea fino a quando non viene riportato alla normalità. Quando l’allarme diventa attivo di nuovo, visualizza l’allarme su una nuova linea.

  Nota: nella vista [Cronologia], il numero massimo di righe nell’oggetto riepilogo degli allarmi è 4000.

- [Registro]
  Mantiene la cronologia di tutti gli allarmi generati. Una modifica nello stato di allarme aggiunge una nuova linea alla visualizzazione.

### Relazione tra Database allarmi e Oggetto Riepilogo allarmi

#### Uso della vista [Registro] o della vista [Attivo]

L’oggetto Riepilogo allarmi mostra i dati dell’allarme direttamente dal database degli allarmi (registro) o dal database degli allarmi (attivo).

#### Uso della vista [Cronologia]

- Quando inizia il run time, dal database degli allarmi (registro) vengono generati i dati provvisori . L’oggetto Riepilogo allarmi mostra gli allarmi nei dati provvisori. Appena sono scattati i nuovi allarmi, le immissioni si aggiungono al database degli allarmi (registro) e ai dati provvisori.
- I dati di allarme si possono esportare nella vista del registro e nella vista attiva. I dati di allarme non si possono esportare nella vista della cronologia perché non c’è il database della cronologia allarmi.

## Voci visualizzate

È possibile visualizzare le seguenti informazioni nell’oggetto Riepilogo allarmi.

Titolo | Descrizione | [Attivo] | [Cronologia] | [Registro]
[Data] | Compare la data dello stato di tutti gli allarmi. Nota: Personalizzare il formato dei dati Giorno e ora visualizzati. Dalla finestra Proprietà dell’oggetto Riepilogo allarmi, in [Funzione] → [Dettaglio] → [Colonna] → [Data] → [Parametro convertitore] → [Motivo] immettere i formati opzionali. Per informazioni sui formati da impostare, vedere di seguito. Giorno e ora | - | - |
[Ora] | L'ora si visualizza per ciascun stato di allarme. | - | - |
[Dati attivazione] | Il giorno si visualizza quando si attiva l’allarme. |  |  | -
[Tempo attivo] | L'ora si visualizza quando si attiva l'allarme. |  |  | -
[Dati ACK] | Il giorno si visualizza quando si riconosce l’allarme (nel seguito riferito come "ACK"). |  |  | -
[Tempo di ACK] | L’ora si visualizza quando si riconosce l’allarme (nel seguito riferito come "ACK"). |  |  | -
[Dati RTN] | Il giorno si visualizza quando l’allarme viene ripristinato (nel seguito riferito come "RTN"). |  |  | -
[Tempo di RTN] | L’ora si visualizza quando l’allarme viene ripristinato (nel seguito riferito come "RTN"). |  |  | -
[Messaggio di allarme] | Compare il messaggio di allarme. |  |  |
[Stato allarme] | Compare lo stato dell'allarme. Attivo, ACK, Ritorno e UNACK. |  |  |
[Tipo di allarme] | Viene visualizzato il tipo di allarme: LoLo, Lo, Hi e HiHi. |  |  |
[Condizione] | Compare il limite che è stato superato dalla variabile per attivare un allarme. |  |  |
[Banda morta] | Compare visualizzato il valore di banda morta dell'allarme. Banda morta |  |  |
[Variabile target] | Compare il nome della variabile per monitorare e attivare l'allarme. |  |  |
[Nome gruppo] | Compare il nome del gruppo allarmi. |  |  |
[Valore] | Dati del valore della variabile impostati quando l’allarme è Attivo, Riconosciuto, Ripristinato o Non riconosciuto. | - | - |
[Valore attivo] | Compare il valore della variabile impostato dell'allarme che è attivo. |  |  | -
[Nome apparecchiatura] | Compare la sorgente della variabile. La sorgente della variabile è impostata sulla proprietà [Sorgente] della variabile. Gravità allarme |  |  |
[Gravità allarmi] | Compare la gravità dell'allarme. |  |  |
[Conteggio allarmi] | Compare il numero di attivazioni dell'allarme. |  | - | -
[ACK Count] | Compare il numero di riconoscimenti dell'allarme. |  | - | -
[Conteggio UNACK] | Compare il numero di volte che l'allarme non è stato riconosciuto. |  | - | -
[Tempo trascorso] | Compare il tempo totale in cui l'allarme è stato nello stato attivato. |  | - | -
[Tempo medio conferma] | Compare il tempo medio di riconoscimento. |  | - | -
[Tempo medio ritorno] | Durata di tempo media per il ripristino dell’allarme (ritorno a normale). |  | - | -

Nota:

- È possibile impostare se visualizzare o nascondere le voci nell’oggetto Riepilogo allarmi. Aprire la finestra Proprietà dell’oggetto Indice allarmi e cliccare l’icona [Impostazioni della tabella] identificata con la cornice rossa.
  Nella finestra di dialogo [Impostazioni della tabella], selezionare le voci da visualizzare nell'oggetto Indice allarmi.
- È possibile modificare la larghezza colonna di ogni oggetto. Dalla finestra Proprietà dell’oggetto Riepilogo allarmi, nel gruppo [Colonna] definire il numero di pixel della [Larghezza] colonna di ciascuna voce.
  Immettere un asterisco (*) nel campo [Larghezza]. per regolare automaticamente la larghezza colonna per inserire i dati di visualizzazione. Le larghezze impostate con l’asterisco vengono calcolate sottraendo la larghezza della colonna di tutte le altre voci.
  (Esempio)
  * + 2* = 200 - (40 + 70) = 90
  * = 30
  Risultati nella colonna Date di larghezza 30 e colonna Alarm State di larghezza 60.

### Gravità allarme

Selezionando [Gravità] in [Modalità colore], è possibile mostrare un'icona sugli allarmi di gravità elevata visualizzati nell'oggetto Riepilogo allarmi.

Gravità | Valore di impostazione [Gravità] allarmi | Icona visualizzata in Riepilogo allarmi
Alto Basso | 1 |
2 |
3 |
3 o superiore | Visualizza il valore impostato come [Gravità].

### Informazioni sulle schermate secondarie

Toccare l’allarme per far comparire la sua schermata secondaria associata. La schermata secondaria visualizzata è il Contenuto configurato con gli stessi valori del valore del Gruppo allarmi e della Proprietà [Parametro].

Toccare l’allarme per eseguire l’albero di decisione seguente.

Per i dettagli di impostazione, vedere di seguito.

Uso dei parametri per visualizzare le schermate

### Informazioni sui Gruppi multipli

Lo stato di più gruppi di allarme può essere controllato con l’oggetto Riepilogo allarmi. Dalla finestra Proprietà dell’oggetto Riepilogo allarmi, nell’elenco [Gruppo allarmi] selezionare tutti i gruppi allarmi da osservare.

## [Modalità colore]

In base alla condizione, è possibile modificare il colore di sfondo dell'oggetto Riepilogo allarmi e il colore del carattere, con [Modalità colore].

- [Stato]
  Il colore sfondo e il colore font cambia a seconda dello stato di allarme.
- [Gravità]
  Il colore sfondo e il colore font cambia a seconda della gravità dell’allarme. I colori dello sfondo e del font dipendono dalla proprietà [Gravità] di ciascun allarme.