# Collegamento di target e dispositivi

Questa sezione descrive i passi da configurare per abilitare il visualizzatore alla comunicazione con i dispositivi esterni.

Nota:

- In un progetto si può aggiungere solo un visualizzatore.

- Il numero di driver disponibili varia in base ai modelli.
  Per informazioni sui modelli, vedere Modelli/caratteristiche supportati.

- Il numero di dispositivi esterni disponibili varia in base al driver. Manuale di collegamento dispositivo/PLC

- È possibile assegnare un driver diverso per ogni porta COM. Un driver può anche essere assegnato a tutte le porte COM.

- Per utilizzare i sistemi della serie IPC o PC/AT, è possibile impostare le porte COM da COM1 a COM9.

- Se si cambia la destinazione da serie SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), serie SP5000 Power Box con altri visualizzatori, la porta aggiuntiva non sarà disponibile.

1. Nella finestra Project Explorer, andare su [Architettura del sistema] → [Target01] e fare clic su [Driver].

2. Nella barra strumenti della finestra Project Explorer, fare clic su [Driver].
   → Si apre la finestra Aggiungi driver.

3. Selezionare il driver desiderato. Se si tratta di un driver seriale, selezionare anche la porta. Poi fare clic su [OK].

   Nota: Fare clic su [Target01] per visualizzare il driver aggiunto nell'editor dell'architettura di sistema.

4. Inizialmente viene aggiunto un dispositivo esterno. Per collegare più dispositivi esterni a un singolo driver, dalla barra degli strumenti dell'editor dell'architettura di sistema, fare clic su [Apparecchiatura] e aggiungere i dispositivi esterni.

5. Dopo aver aggiunto driver e apparecchiature, nella finestra Project Explorer andare su [Architettura del sistema] e fare clic su [Driver].

6. Nell'editor dell'architettura di sistema, selezionare [Interfaccia del target] per ogni driver.

   Nota:

   - Fare riferimento alle impostazioni di comunicazione nel Manuale di collegamento dispositivo/PLC ed eseguire le impostazioni corrispondenti.

   - Se il protocollo della porta o il metodo di comunicazione non corrisponde tra visualizzatore e dispositivo esterno, il collegamento non è possibile.

   - La convenzione di assegnazione del nome di porta nel visualizzatore e nei dispositivi esterni non dipende dalla compatibilità della connessione. Il collegamento del visualizzatore COM1 al dispositivo COM2 è possibile.

7. Nella finestra Proprietà, andare alla scheda [Di base] e configurare le proprietà del driver.

   Nota: Fare riferimento alle impostazioni di comunicazione nel Manuale di collegamento dispositivo/PLC e configurare le impostazioni necessarie.

8. Nell'editor dell'Architettura di sistema, espandere l'albero dei driver, selezionare ciascun dispositivo e configurare le sue proprietà nella finestra Proprietà.

   Nota:

   - Fare riferimento alle impostazioni di comunicazione nel Manuale di collegamento dispositivo/PLC e configurare le impostazioni necessarie.
   - Ripetere la procedura dal passo 1 per aggiungere più driver.
   - Ripetere la procedura dal passo 4 per aggiungere più dispositivi.