# Accensione/Spegnimento della spia con il bit ACCESO/SPENTO.

Mostrare sul visualizzatore lo stato ATTIVO/DISATTIVO della variabile BOOL specificata.

## Esempio di funzionamento

## Impostazione del flusso di lavoro

1. Aggiungere le variabili
2. Configurazioni Parti

## Aggiungere le variabili

### Esplora progetti: [Variabili] ➞ [Tutte le variabili]

Aggiungere le variabili seguenti.

#### Proprietà delle variabili:

[Nome] | [Tipo di dati]
Var1 | [BOOL]

## Configurazioni Parti

### Esplora progetti: [Progetto della schermata] ➞ [Schermate] ➞ [Screen1]

Trascina e rilascia i seguenti oggetti da [Tool Chest] nella schermata.

#### Oggetto Spia (nome: Proprietà Lamp1:

Scheda | Scheda secondaria | Proprietà | Valore
[Funzione] | [Di base] | [Valore corrente] | [Variabile] [Nome]: Var1