# Attivare/disattivare la comunicazione con l'apparecchiatura

1. Sul visualizzatore aprire la schermata Configurazione hardware.
2. Aprire la pagina Driver.
3. A destra del campo [Scan Off Control], toccare i puntini [...] per visualizzare le opzioni di controllo disattivazione scansione di ogni apparecchiatura.
4. Toccare [Enable] per impostare (apparecchiatura).ScanOffControl (= 1) per disattivare la scansione dell'apparecchiatura.
   Toccare [Disable] per resettare (apparecchiatura).ScanOffControl (= 0) per attivare la scansione dell'apparecchiatura.
   Per informazioni sulla proprietà della sorgente, fare riferimento a quanto segue.
   Apparecchiatura

Nota: Le proprietà della sorgente Controllo disattivazione scansione (ScanOffControl, ScanOffStatus) NON sono supportate dalle apparecchiature per i seguenti driver:

- Organizzazione Modbus

- Slave Modbus SIO
- Slave Modbus TCP

- Pro-face di Schneider Electric

- Driver Memory Link Ethernet
- Driver Memory Link SIO

- Schneider Electric

- EcoStruxure Augmented Operator Advisor