# Azbil

L'operazione Azbil esegue l'operazione di backup e ripristino sui dispositivi esterni Azbil Corporation. Con questa operazione è possibile eseguire il backup e il ripristino delle impostazioni dell'indirizzo IP di più dispositivi esterni sulla scheda Ethernet selezionata in una sola volta.

##### Blocco

##### Testo

azbilBackup($Enums.ComInterface.Ethernet1);
1 2

1: Operazione

##### Blocco

- [Backup]
- [Restore]

##### Testo

- 'azbilBackup'
- 'azbilDownload'

2: Scheda Ethernet

Nota: Questa operazione è applicabile solo se è presente un dispositivo esterno Azbil Corporation collegato al visualizzatore.

## Backup e ripristino delle impostazioni dell'indirizzo IP

Utilizzare l'operazione[Backup] per eseguire il backup dell'impostazione dell'indirizzo IP del dispositivo esterno sul visualizzatore. È possibile modificare l'impostazione dell'indirizzo IP dalla schermata Configurazione hardware del visualizzatore e quindi utilizzare[Ripristina] per sovrascrivere l'indirizzo IP del dispositivo esterno con l'impostazione modificata.

Nota:

- Il backup e il ripristino dell'impostazione dell'indirizzo IP possono essere eseguiti per i dispositivi esterni con la stessa configurazione del sistema. L'impostazione dell'indirizzo IP di cui si è fatto il backup non può essere ripristinata sui dispositivi esterni con una configurazione di sistema diversa.

- Il backup e il ripristino dell'impostazione dell'indirizzo IP sono unici per ogni scheda Ethernet. L'impostazione dell'indirizzo IP di cui si è fatto il backup non può essere ripristinata su un dispositivo esterno collegato a una scheda Ethernet diversa.

- Quando si utilizzano catene multiple per collegare più dispositivi esterni a una scheda Ethernet, non è possibile eseguire il backup e il ripristino delle impostazioni dell'indirizzo IP.