# Procedura di progetto (Registrazione e Grafici tendenza)

In questa sezione si apprenderà come progettare la Registrazione dati e il Grafico tendenza.

Nota:

- Per creare le variabili, vedere Procedura per il progetto (Variabili, Array, Struttura).
- Per progetti campione, vedere Esempi di impostazione.

- 1. Panoramica
- 2. Aggiungere Gruppo di registrazione
- 3. Assegnazione variabile
- 4. Aggiungere Oggetto
- 5. Aggiungere Script

Il visualizzatore acquisisce e registra i dati degli indirizzi dei vari dispositivi esterni. Mostra anche i dati acquisiti sul grafico tendenza

Impostare il numero di dati registrati da caricare e la posizione di memorizzazione.

Per ogni gruppo di registrazione impostare l’intervallo di tempo e frequenza per raccogliere i dati e selezionare se esportare i dati.

Assegnare le variabili associate all'indirizzo del dispositivo sul gruppo di registrazione.

Nota:

Nella finestra di dialogo [Selettore variabili] si possono selezionare e aggiungere più variabili allo stesso tempo.

- [Ctrl + Fai clic]: per selezionare le variabili una ad una.
- [Shift + Fai clic]: per selezionare un intervallo di variabili.
- [Ctrl + A]: per selezionare tutte le variabili.

Aggiungere gli oggetti seguenti nella schermate e configurare le sue proprietà.

- Oggetto grafico tendenza.
- Oggetto tasto (per esportare i dati di registrazione).

Aggiungere script del tasto per lavorare.