# Impostazioni del server web

Il Web Server consente di ricevere i valori, le quantità e la notifica degli allarme/errori di sistema delle variabili da remoto.

## Configurazione delle impostazioni del server web

Passi per configurare le impostazioni del Web Server nel visualizzatore.

Nota: per informazioni sui modelli che supportano il server Web, vedere quanto segue.

Modelli/caratteristiche supportati.

1. Nella finestra Esplora progetti, selezionare [Architettura del sistema] e fare clic su [Target01].
2. Nella finestra Proprietà, fare clic sulla scheda [Avanzato] e fare clic su [Accesso dati].
3. Andare a [Impostazioni della funzione web] e selezionare la casella di controllo [Attiva il server Web].
4. Impostare le seguenti proprietà.

Proprietà Proprietà

[Impostazioni della Funzione web]

[Attivare il Web Server]
Selezionare per usare il server Web.

[Impostazioni del server web]

[Impostazione di sicurezza]
Per limitare gli utenti in base al livello di accesso di Web Server, selezionare Attivo [Impostazioni di protezione] e impostare il livello di protezione.

[Livello di sicurezza per Leggi]
L’utente vede le proprietà del server, i nomi delle variabili, i valori delle variabili, gli errori di sistema e gli allarmi.

[Numero di porta]
Impostare il Numero di porta per la comunicazione dati.

[Comunicazione crittografata]
Questa proprietà è disponibile nei modelli che supportano HTTPS/WSS. Versione supportata: TLS 1.3 TLS 1.2 Nota:Per informazioni sui modelli che supportano HTTPS/WSS, fare riferimento a quanto segue. Elenco modelli/funzionalità supportate

[Certificato di esportazione]
Questa proprietà è disponibile quando è abilitato [Comunicazione crittografata].

[Salvataggio dati]
Specificare la posizione di memoria per esportare il certificato del server.

[Nome cartella]
Specificare la cartella di destinazione per l'esportazione del certificato del server. Se lasciato vuoto, il certificato viene esportato e salvato nella directory principale.

## Protocolli supportati

Sono supportati i seguenti protocolli:

- HTTP

- HTTPS

- WS

- WSS

Nota: Per attivare la [Comunicazione crittografata], sono consentite solo le connessioni sicure (HTTPS e WSS).

### Creare una rete protetta, per prevenire gli accessi non autorizzati

Per creare una rete protetta, allo scopo di prevenire gli accessi non autorizzati, vedere quanto segue.

Sicurezza informatica

Consigliamo in modo particolare di fare quanto segue.

- Costruire un ambiente di comunicazione per mezzo di comunicazioni crittografate (per es. VPN).
- Installare il visualizzatore all’interno di una rete protetta e proteggere il visualizzatore con un firewall.