# Proprietà (Tutte le registrazioni)

[Comportamento quando [Salva in] è pieno]
Selezionare l'operazione che si presenta quando i dati di registrazione superano il numero di [Registrazione massima]. -[Sovrascrittura dati precedenti]: elimina i dati di registrazione meno recenti e salva i nuovi dati di registrazione. -[Arresto registrazione]: interrompe il salvataggio dei nuovi dati di registrazione.
Nota: è possibile impostare [Registrazione massima] su ogni gruppo di registrazione. Configurare nella schermata Proprietà di ogni gruppo di registrazione.

[Salva in]
Selezionare la posizione di registrazione dei dati da quanto segue. -[Memoria di backup] -[Scheda SD] -[Dispositivo di archiviazione USB]
Importante: Quando si usa la memoria esterna per salvare i dati di registrazione, disattivare il visualizzatore prima di rimuovere la memoria esterna. Se si rimuove la memoria esterna prima di disattivare il visualizzatore, i dati di registrazione non possono essere salvati anche se si inserisce di nuovo la memoria esterna. Con questo scenario, riavviare il visualizzatore dopo aver inserito la memoria esterna. Si consiglia di evitare la scelta di una memoria esterna che venga rimossa spesso dal visualizzatore. Nota: La memoria e la memorizzazione selezionabili per [Salva in] dipendono dal modello di visualizzatore. Quando si usa la serie SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), la serie IPC o il PC/AT, selezionando semplicemente [Scheda SD] o [Dispositivo di archiviazione USB] i dati di registrazione NON si memorizza nella scheda SD o nella dispositivo di archiviazione USB inserita nel visualizzatore. Per salvare i dati di registrazione nella scheda SD o nella memoria USB, specificare la cartella di destinazione nella proprietà [Cartella destinazione (scheda SD)] o [Cartella destinazione (memoria USB)] del target. Finestra delle proprietà [Target01]; scheda [Funzione]; scheda [Opzioni]; [Preferiti] Proprietà (Target01)

[Codifica]
Selezionare questa casella di controllo per codificare la registrazione dei dati. Questa proprietà è disponibile quando la memoria esterna è selezionata in [Salva in]. Il valore predefinito è abilitato. Deselezionare questa casella di controllo se non si desidera criptare i dati di registrazione.