# Proprietà (Registro operazioni)

[Registro operazioni]

[Attivazione]
Registra operazioni sul visualizzatore.
Nota: per i dettagli sulle informazioni registrate, vedere quanto segue. Visualizzazione del registro operazione

[Numero massimo di record]
Impostare quanti record di registro operazioni salvare. Quando il registro operazioni supera il valore impostato, viene eseguito il processo specificato dal campo [Operazione quando [Salva in] è completo]. Impostazione del Range dei Valori: 100 - 500
Nota: Il numero di record del registro operazioni che è possibile salvare dipende dalla capacità della posizione di memorizzazione. Per informazioni sulla dimensione dei dati del registro operazioni, fare riferimento a quanto segue. Calcolo della dimensione dei dati da salvare

[Oggetto tocco]
L'operazione corrispondente all'azionamento tattile sull'oggetto viene registrata. Oltre agli oggetti con operazioni touch come tasti e display numerici, si applica agli oggetti impostati con i trigger touch. Se si desidera registrare solo le operazioni di un oggetto specifico, deselezionare questa casella di controllo e nelle proprietà di quell’oggetto selezionare la casella di controllo [Registro operazioni].
Nota: per i dettagli sulle informazioni registrate, vedere quanto segue. Visualizzazione del registro operazione

[Cambio schermata]
Le informazioni per cambiare la schermata sono registrate.

[Stato accesso utente]
Quando la funzione di protezione è attivata, registrare le informazioni come quando gli utenti accedono o cambiano le password.

[Cambio Giorno/ora]
Le operazioni per cambiare l'ora sul visualizzatore sono registrate.

[Cambio del testo lingua]
Le operazioni per cambiare la lingua di testo sono registrate.

[Avvio/Arresto/Riavvio]
Le operazioni di avvio del visualizzatore, di arresto del tempo di esecuzione o di riavvio del tempo di esecuzione sono registrate.

[Configurazione hardware]
Le operazioni di visualizzazione e di lavorazione con la schermata Configurazione hardware o con l’oggetto Configurazione hardware sono registrate.

[Trasferimento file progetto]
Le operazioni per cambiare il file progetto sono registrate.

[Login Web Viewer/Logout/Non riuscito]
Selezionare questa casella di controllo per aggiungere l'accesso del Web Viewer alle operazioni sul registro operazioni. Le operazioni registrate per il client Web Viewer comprendono l'accesso, l'uscita, l'errore di accesso, il blocco causato da errore di acceso e il ripristino dell'utente bloccato.

[Operazione di monopolizzazione]
Selezionare questa casella di controllo per aggiungere le operazioni di monopolizzazione tattile di Blocco e Sblocco al registro operazioni.

[Modifiche Proprietà dell’Apparecchiatura]
Registrare le modifiche sui valori delle proprietà dell'apparecchiatura.

[Esporta dati]

[Attivazione]
Salva su un file il registro operazioni presente sul visualizzatore.
Nota: per informazioni sull'esportazione, fare riferimento a quanto segue. Esportazione dei registri operazione

[Salvataggio dati]
Selezionare la posizione del file esportato da quanto segue. -[Memoria locale] -[Scheda SD] -[Dispositivo di archiviazione USB]
Nota: La memoria selezionabile per [Salvataggio dati] dipende dal modello di visualizzatore. Quando si usa la serie SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), la serie IPC o il PC/AT, selezionando semplicemente [Scheda SD] o [Dispositivo di archiviazione USB] il file di esportazione NON si memorizza nella scheda SD o nella dispositivo di archiviazione USB inserita nel visualizzatore. Per salvare il file di esportazione nella scheda SD o nella memoria USB, specificare la cartella di destinazione nella proprietà [Cartella destinazione (scheda SD)] o [Cartella destinazione (memoria USB)] dei target. Finestra delle proprietà [Target01]; scheda [Funzione]; scheda [Opzioni]; [Preferiti] Proprietà (Target01)

[Aggiungi data/ora]
In fondo al nome del file esportato aggiungere la data e l'ora di esportazione. Esempio: se giorno e ora del dato esportato sono 2016/10/31 e 10:43:45 PM, il file esportato viene salvato come “\20161031PM104345.TXT”.
Nota: I formati di giorno e ora dipendono dalle impostazioni di [Formato data] e [Formato orario]. Finestra proprietà [Target01] > scheda [Funzione] > scheda [Opzioni] > [Esporta] Per altre informazioni, fare riferimento a quanto segue. [Formato data] [Formato orario] Se la casella di controllo [Aggiungi data/ora] è deselezionata ed è presente un file con il nome del file di esportazione, al nome del file esportato si aggiunge un numero. Esempio: se il file OperationLog.TXT è già presente, il nome del file esportato diventa OperationLog_1.TXT

[Rileva modifica]
Rileva le modifiche sul file esportato. Usare lo strumento Convalida file esportato per rilevare le modifiche.
Quando [Rileva modifica] è abilitato, alla prima riga del file esportato si aggiunge una stringa alfanumerica. Questa stringa è usata dallo strumento Convalida file esportato, per rilevare le modifiche sui dati del file. Quando si usa lo strumento Convalida file esportato, non eliminare o modificare questa stringa. Per informazioni sullo strumento Convalida file esportato, fare riferimento a quanto segue. Controllo della modifica nel file esportato

[Nome cartella] 'OperationLog.ExportData.FolderName'
Impostare il nome della cartella. (Esempio: \Log) Per il nome della cartella si possono usare fino a 256 caratteri, esclusi i seguenti simboli. : ; | , * ? " < > / Il file di esportazione viene salvato in una sottocartella creata con la data e l'ora dell'esportazione nella cartella specificata.
Nota: Sulla serie IPC, per usare una lingua specifica per i nomi di cartelle e file, impostare dal [Pannello di controllo] > [Cambio sistema locale]. I formati di giorno e ora dipendono dalle impostazioni di [Formato data] e [Formato orario]. Finestra proprietà [Target01] > scheda [Funzione] > scheda [Opzioni] > [Esporta] Per altre informazioni, fare riferimento a quanto segue. [Formato data] [Formato orario] Supporto associazione dati: Per usare come Binding Source, fare riferimento a quanto segue. OperationLog.ExportData.FolderName Se si usa un Binding Target, le Binding Sources che possono essere associate sono le seguenti. [ Variabile] Per ulteriori informazioni sul concetto di Data Binding, fare riferimento a quanto segue. Data Binding

[Nome del file] 'OperationLog.ExportData.OutputFileName'
Impostare il nome del file esportato. (Esempio: LogData) Per il nome del file si possono usare fino a 256 caratteri, esclusi i seguenti simboli. : ; | , * ? " \ /
Nota: Se la casella di controllo [Aggiungi data/ora] è deselezionata ed è già presente un file con il nome del file di esportazione, al nome del file esportato viene aggiunto un numero. Esempio: se il file LogData.TXT è già presente, il nome del file esportato diventa LogData_1.TXT. Sulla serie IPC, per usare una lingua specifica per i nomi di cartelle e file, impostare dal [Pannello di controllo] > [Cambio sistema locale]. Supporto associazione dati: Per usare come Binding Source, fare riferimento a quanto segue. OperationLog.ExportData.OutputFileName Se si usa un Binding Target, le Binding Sources che possono essere associate sono le seguenti. [ Variabile] Per ulteriori informazioni sul concetto di Data Binding, fare riferimento a quanto segue. Data Binding

[Comportamento quando [Salva in] è pieno]
Selezionare l'operazione che si presenta quando il registro operazioni supera il numero di [Registrazione massima]. -[Nuovo]: esporta i dati in un nuovo file sulla memoria esterna. -[Aggiungi]: aggiunge i dati a un file presente sulla memoria esterna.

[Comportamento quando l'archiviazione esterna è completa]
Selezionare l'operazione quando la memoria esterna è completa. -[Dati FIFO]: elimina i file meno recenti nella memoria e salva il registro operazioni raccolto. -[Arresto esportazione]: Interrompe l'esportazione del registro operazioni.

[Stato esportazione]

[Attivazione]
Lo stato di memorizzazione o lo stato di errore del file esportato si può memorizzare su una variabile.

[Salvo stato] 'OperationLog.ExportStatus.SaveStatus'
Impostare una variabile intera per memorizzare gli stati di avvio e completamento del processo di esportazione. Dall'indicatore di proprietà, selezionare [Variabile].
Quando si fa l’esportazione, nel Salva stato viene memorizzato quanto segue. (1) Bit di esportazione (2) Bit di completamento Il Grafico dei tempi Salva stato è il seguente. A: L’utente avvia l'esportazione B: Esportazione completata C: L’utente elimina i dati nelle variabili Supporto associazione dati: Per usare come Binding Source, fare riferimento a quanto segue. OperationLog.ExportStatus.SaveStatus Se si usa un Binding Target, le Binding Sources che possono essere associate sono le seguenti. [ Variabile] Per ulteriori informazioni sul concetto di Data Binding, fare riferimento a quanto segue. Data Binding

[Stato errore] 'OperationLog.ExportStatus.ErrorStatus'
Impostare una variabile intera per memorizzare i risultati del processo di esportazione. Dall'indicatore di proprietà, selezionare [Variabile].
Quando il bit finale (posizione del bit:1) della variabile specificata nel campo [Salva stato] è su ACCESO, appaiono i seguenti risultati nello stato di errore. 0: I dati sono stati esportati correttamente. 1: Nessuna archiviazione esterna. 3: Spazio su disco non sufficiente. 4: Errore di apertura/scrittura file. Supporto associazione dati: Per usare come Binding Source, fare riferimento a quanto segue. OperationLog.ExportStatus.ErrorStatus Se si usa un Binding Target, le Binding Sources che possono essere associate sono le seguenti. [ Variabile] Per ulteriori informazioni sul concetto di Data Binding, fare riferimento a quanto segue. Data Binding

[Comportamento quando [Salva in] è pieno]
Selezionare l'operazione che si presenta quando il registro operazioni supera il numero di [Registrazione massima]. -[Sovrascrittura dati precedenti]: eliminare il registro operazioni meno recente e salvare il nuovo registro operazioni. -[Arresto registrazione]: interrompe il salvataggio dei dati del nuovo registro operazioni.

[Salva in]
Selezionare la posizione del registro operazioni da quanto segue. -[Memoria di backup] -[Scheda SD] -[Dispositivo di archiviazione USB]
Importante: Quando si usa la memoria esterna per salvare il registro delle operazioni, disattivare il visualizzatore prima di rimuovere la memoria esterna. Se si rimuove la memoria esterna prima di disattivare il visualizzatore, il registro delle operazioni non può essere salvato anche se si inserisce di nuovo la memoria esterna. Con questo scenario, riavviare il visualizzatore dopo aver inserito la memoria esterna. Si consiglia di evitare la scelta di una memoria esterna che venga rimossa spesso dal visualizzatore. Nota: La memoria e la memorizzazione selezionabili per [Salva in] dipendono dal modello di visualizzatore. Quando si usa la serie SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), la serie IPC o il PC/AT, selezionando semplicemente [Scheda SD] o [Dispositivo di archiviazione USB] il registro operazioni NON si memorizza nella scheda SD o nella dispositivo di archiviazione USB inserita nel visualizzatore. Per salvare il registro delle operazioni nella scheda SD o nella memoria USB, specificare la cartella di destinazione nella proprietà [Cartella destinazione (scheda SD)] o [Cartella destinazione (memoria USB)] del target. Finestra delle proprietà [Target01]; scheda [Funzione]; scheda [Opzioni]; [Preferiti] Proprietà (Target01)

[Codifica]
Selezionare questa casella di controllo per codificare il registro operazioni. Il valore predefinito è abilitato. Deselezionare questa casella di controllo se non si desidera criptare il registro operazioni.