# Prima di trasferire i progetti

Questa sezione descrive quello che occorre sapere prima del trasferimento.

Nascondi Mostra

1. Note sul trasferimento dei progetti
2. Quando si trasferisce un progetto per la prima volta
3. Metodi di trasferimento
4. Uso della serie ST6000 2nd Gen
5. Quando si usa la serie SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), la serie IPC o PC/AT
6. Uso della serie IPC o PC/AT

## Note sul trasferimento dei progetti

- I dati nella memoria di backup (SRAM) vengono cancellati quando si trasferisce il progetto.
- Prima di trasferire un progetto, un package o i dati, si consiglia il backup del progetto e dei dati del progetto .
- Se il progetto precedente nel visualizzatore ha il Registro operazioni abilitato e si scarica il nuovo progetto, verificare che sia disponibile spazio sufficiente nella Memoria di backup (SRAM) per l'esportazione dei dati registrati. In caso contrario, i dati vengono eliminati.
- Prima del trasferimento, se non si selezionano le categorie e le funzionalità supportate dal visualizzatore, possono riscontrarsi problemi di prestazioni nel visualizzatore.
  Elenco modello supportati
- Per il trasferimento sicuro dei file del progetto, vedere quanto segue.
  Sicurezza informatica
- Se si esegue il trasferimento quando il client Web Viewer è connesso, l'operazione di disconnessione non viene registrata nel registro delle operazioni.
- Il trasferimento del file di progetto è supportato dal software di modifica dello schermo sul visualizzatore o dal visualizzatore a un altro visualizzatore. Non si può trasferire il file di progetto dal visualizzatore al software di modifica dello schermo.
- Se il visualizzatore non riesce ad accettare il progetto con l'operazione di trasferimento, usare la modalità di recupero.
  Modalità di recupero

## Quando si trasferisce un progetto per la prima volta

Se si sta trasferendo un progetto per la prima volta, fare riferimento a quanto segue.

Trasferimento del progetto per la prima volta

## Metodi di trasferimento

Sono supportati i metodi di trasferimento seguenti. Per la procedura di ciascun metodo di trasferimento, controllare la destinazione del corrispondente collegamento.

- Trasferimento del progetto su Ethernet mediante IPsec
- Trasferimento del progetto su cavo USB
- Trasferimento del progetto con il File System
- Trasferimento di un progetto tramite Ethernet

## Uso della serie ST6000 2nd Gen

Chiudere [System Settings] prima di trasferire il progetto. Il progetto non può essere trasferito quando [System Settings] è aperto.

## Quando si usa la serie SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), la serie IPC o PC/AT

Quando il filtro (protezione) in scrittura è impostato sulla System Card (C:\drive), occorre disattivare le impostazioni del filtro in scrittura prima di trasferire il progetto.

Non modificare il percorso della cartella [ProgramData] dalle impostazioni predefinite di Windows.

## Uso della serie IPC o PC/AT

### Precauzioni nel trasferimento del file progetto a versioni diverse di runtime.

Se si usa la serie IPC o il PC/AT, non è possibile trasferire i file progetto con le seguenti condizioni.

Se nelle condizioni suddette si esegue il trasferimento del file progetto, nel software di modifica delle schermate compare il messaggio di errore.

Versione di runtime | Versione del software di modifica delle schermate | Messaggio di errore
Versione 3.1 o precedenti | Versione 3.1 Service Pack 1 o successivo | [Aggiornamento impossibile tramite l’operazione di scaricamento. Usa l’installer per aggiornare il runtime alla versione più recente.]
Versione 3.1 Service Pack 1B o successivo | Versione 3.1 o precedenti | [Il tipo di pannello è diverso. Selezionare il tipo di pannello corretto e riprovare.]

Per eseguire il trasferimento, il Runtime dovrà essere reinstallato nella versione che non risente delle suddette condizioni.

Installare il Runtime dal seguente percorso del supporto fornito per l'installazione.

"\BLUE_Setup\BLUERuntime\BLUERuntime.exe"

Importante:

- Con l’installazione del Runtime si cancellano tutti i fili di progetto trasferiti precedentemente. Dopo l’installazione, trasferire di nuovo i file di progetto.

- Se .NET Framework non è già installato nella destinazione di installazione di Runtime o se la sua versione è precedente, viene installato anche .NET Framework. Dopo aver installato .NET Framework la destinazione di installazione viene riavviata.

Nota:

- Il programma di installazione è scaricabile dal seguente sito.

https://www.proface.com/en/product/soft/blue/download

- Quando si installa il Runtime, non occorre disinstallare la versione precedente.

### Per il trasferimento in condizioni di sicurezza (codifica SHA2)

Per motivi di sicurezza, durante il trasferimento si usa la codifica SHA2. Verificare che il proprio ambiente operativo supporta SHA2. In caso contrario, eseguire il programma di aggiornamento della sicurezza per installare la codifica SHA2.

#### Programma di aggiornamento della sicurezza

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=46148

#### Verificare che il proprio ambiente supporti la codifica SHA2

Dal pannello di controllo, selezionare [Sistema e sicurezza] - [Aggiornamento Windows] - [Vista cronologia aggiornamenti]. Nella cronologia aggiornamenti, verificare l’elenco [Rollup sicurezza mensile della qualità di Windows 7] da ottobre 2016 in poi. Se queste voci sono elencate, il proprio ambiente supporta la codifica SHA2.

##### Esempio di cronologia degli aggiornamenti (sistema operativo a 64 bit)

2016-10 Rollup sicurezza mensile della qualità di Windows 7 per sistemi basati su x64

##### Esempio di cronologia degli aggiornamenti (sistema operativo a 32 bit)

2016-10 Rollup sicurezza mensile della qualità di Windows 7