# Attivazione di un bit mentre si preme un tasto

Premere il tasto per attivare la variabile booleana specificata. Dopo aver rilasciato il dito dal tasto, la variabile si disattiva.

## Esempio di funzionamento

## Impostazione del flusso di lavoro

1. Aggiungi variabili
2. Configurazioni Parti

## Aggiungi variabili

### Esplora progetti: [Variabili] ➞ [Tutte le variabili]

Aggiungi le variabili seguenti.

#### Proprietà delle variabili:

[Nome] | [Tipo di dati]
Var1 | [BOOL]

## Configurazioni Parti

### Esplora progetti: [Progetto schermata] ➞ [Schermate] ➞ [Screen1]

Trascina e rilascia i seguenti oggetti da [Tool Chest] nella schermata.

#### Proprietà tasto oggetto (nome: Switch1):

Scheda | Scheda secondaria | Proprietà | Valore
[Funzione] | [Tattile] | [Operazione] | [Tipo] | [Bit]
[Operazione] | [On temporaneo]
[Destinazione] | [Variabile] [Nome]: Var1