# Creazione del tasto Operazione ritardata

Se si preme continuamente il tasto per un tempo impostato (per esempio 3 secondi), il bit specificato si attiva. Ciò contribuisce ad evitare immissioni accidentali.

Se li leva il dito dal tasto prima della sua attivazione, l’azione del tasto viene disattivata.

## Esempio di funzionamento

## Impostazione del flusso di lavoro

1. Aggiungere le variabili
2. Configurazioni Parti
3. Configurazioni Script

## Aggiungere le variabili

### Esplora progetti: [Variabili] ➞ [Tutte le variabili]

Aggiungere le variabili seguenti.

#### Proprietà delle variabili:

[Nome] | [Tipo di dati]
Var1 | [BOOL]

## Configurazioni Parti

### Esplora progetti: [Progetto della schermata] ➞ [Schermate] ➞ [Screen1]

Trascina e rilascia i seguenti oggetti da [Tool Chest] nella schermata.

#### Oggetto Tasto (nome: Proprietà Switch1:

Valore predefinito

## Configurazioni Script

### Esplora progetti: [Progetto della schermata] ➞ [Schermate] ➞ [Screen1]

Impostare nell’oggetto lo script seguente.

Da [Tool Chest] selezionare e trascinare lo script nell’editor di script.

#### Oggetto Tasto (nome: Script Switch1):

Legenda | Blocco
1 | [Trigger] ➞ [Tattile] ➞ [Tattile]
2 | [Operazioni] ➞ [Cambio valore] ➞ [Cambio valore Bool]
3 | [Valori] ➞ [Variabile]
4 | [Valori] ➞ [Oggetto schermo]