# Dispositivo esterno

L’operazione Dispositivo esterno esegue varie operazioni sulla memoria esterna collegata al visualizzatore.

##### Blocco

##### Testo

eject($Enums.Storage.SDCard);
1 2

1: Operazione

2: Memoria esterna

### Proprietà configurabili

Operazione | ##### Blocco [Eject] [Upload] [Download] ##### Testo 'eject' 'upload' 'download' | [Eject] - Scollega la memoria esterna collegata al visualizzatore. Nota: Quando si usa la serie SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), la serie IPC o il PC/AT, questa funzione non è disponibile. [Upload] - Carica il file package.BML, usato nel trasferimento del File System, dal visualizzatore alla memoria esterna. [Download] - Scarica il file package.BML, usato nel trasferimento del File System, dalla memoria esterna al visualizzatore. Nota: Eseguire [Upload] e [Download] come parte del trasferimento del File System. Per i dettagli, vedere di seguito. Trasferimento del progetto con il File System
Memoria esterna | ##### Blocco [USBStorage] [SDCard] ##### Testo '$Enums.Storage.USBStorage' '$Enums.Storage.SDCard' |