# Informazioni sui formati dei display (Visualizzatore numerico)

- Formato del display
- Raggruppamento cifre

## Formato del display

[Formato] | [Cifre intere] | [Posizioni decimali]
[Dec] | 1...20 | 0...19
[Oct] | 1...22 | -
[Bin] | 1...64 | -
[Hex] | 1...16 | -
[BCD] | 1...16 | -

[Formato] | [Cifre intere] | [Posizioni decimali] | Esempio
[Virgola mobile fissa] | 1...17 | 0...16 | -
[Virgola mobile automatica] | 1...17 | 0...16 | Cifre totali: 9
Input | Visualizzatore numerico
123 | 123,000000
1234567890 | 1234567890
12345,6 | 12345,6000
123456,78 | 123456,780
123456,789 | 123456,789
[Virgola mobile scientifica] | 1 | 0...5 |
Input | Visualizzatore numerico
-1,1234e07 | -1,234e+07
9,88731e-21 | 9,88731e-21

Nota:

- Quando si utilizza uno dei formati float [FloatFixed], [FloatAuto] o [FloatScientific] con la visualizzazione numerica, selezionare la variabile [REAL] o [LREAL]. Se si utilizzano altri tipi di dati, il numero in virgola mobile potrebbe non essere inserito correttamente.

## Raggruppamento cifre

[Formato] | Carattere del gruppo | Numero di cifre per ogni gruppo
[Dec] o [BCD] | virgola | 3
[Hex] o [Bin] | spazio | 4
[Oct] | spazio | 3