# Salvataggio dei registri operazione

Quando il registro delle operazioni è abilitato, il registro viene salvato nel campo definito [Salva in].

[Salva in] | Descrizione
[Memoria di backup] | I dati sono memorizzati nella memoria di backup del visualizzatore (SRAM).
[Scheda SD] | I dati sono memorizzati nella scheda SD del visualizzatore.
[Dispositivo di archiviazione USB] | I dati sono memorizzati nella memoria USB del visualizzatore.

Il registro delle operazioni viene salvato in formato binario.

È possibile verificare la dimensione dei dati da Esplora progetti facendo clic su [Architettura del sistema] e selezionando [Target01].

Per il calcolo della dimensione dei dati, vedere quanto segue.

Calcolo della dimensione dei dati da salvare

È possibile selezionare da quanto segue come operare dopo aver raggiunto il [Numero massimo di record] specificato.

- Arresto registrazione
- Sovrascrive i vecchi dati e continua la registrazione