# Trasferimento del progetto su cavo USB

È possibile trasferire (da PC a visualizzatore) i file del progetto al visualizzatore mediante un cavo USB.

Importante:

- Non spegnere il PC o il visualizzatore, né scollegare il cavo di trasferimento durante il trasferimento (da PC a visualizzatore). Ciò può provocare un errore quando sia avvia il visualizzatore.

- Per evitare la manomissione del file di progetto sul visualizzatore, abilitare l'autenticazione utente per le operazioni di trasferimento dei file di progetto. Per la procedura di impostazione, vedere la tabella seguente.
  Si consiglia qualche precauzione, perché se si dimentica il nome utente o la password il trasferimento non sarà possibile.

Nota:

- Per informazioni sui modelli che supportano il trasferimento via cavo USB, vedere quanto segue.
  Elenco modelli supportati/caratteristiche

- Non è possibile trasferire su più visualizzatori contemporaneamente da un PC.

- Non si può trasferire il progetto durante la simulazione.

- Il trasferimento di file di progetto di grandi dimensioni richiede diversi minuti.

- Prima del trasferimento, verificare che il visualizzatore a cui si sta trasferendo sia lo stesso tipo di visualizzatore definito nel software di modifica schermate.

- Non collegare 2 o più cavi USB al PC.

Per trasferire il progetto:

1. Collegare il PC e il visualizzatore tramite un cavo USB.

2. Accendere il visualizzatore.

   (Uso della serie SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model))

   Dal menu Programma, fare clic su [BLUE Runtime] > [BLUE Runtime (Run as Administrator)].

   (Uso della serie IPC o PC/AT)

   Dal menu Programma, fare clic con il pulsante destro su [BLUE Runtime] e selezionare [Esegui come amministratore].

   Nota: se non fosse possibile selezionare [Esegui come amministratore], contattare l’amministratore di sistema.

3. Avviare il software di modifica schermate sul PC e aprire il progetto che si desidera trasferire (da PC a visualizzatore).

4. Nella finestra Project Explorer, andare su [Architettura del sistema] e fare clic su [Target01].

5. Nella finestra Proprietà, andare alla scheda [Funzione] ➞ scheda [Di base] e riconoscere che [Tipo] in [Metodo di trasferimento] è [Cavo USB].

6. Da [Impostazione di sicurezza] selezionare [Attiva] e nel campo [Livello di protezione] impostare il livello di protezione richiesto per eseguire le operazioni di trasferimento.

Nota:

- In [Impostazione di sicurezza] se è selezionato [Disattiva], il file di progetto viene trasferito senza autenticazione dell'utente.
- Se nella finestra Proprietà, non si seleziona [Attiva] in [Impostazioni], il file di progetto sarà trasferito senza autenticazione.
  (Per aprire la finestra Proprietà [Impostazioni], nella finestra Esplora progetti andare su [Protezione] e fare clic su [Impostazioni].)
- In mancanza di gruppi di utenti o utenti che soddisfino il [Livello di protezione], il file di progetto non può essere trasferito. Per la creazione di gruppi di utenti e utenti, vedere quanto segue.
  Fasi di progetto (Sicurezza)

7. Sulla barra strumenti dell’applicazione, fare clic sull’icona .

   Nota: Se al prodotto non è stata concessa la licenza, l’icona compare ingrigita e non è possibile trasferire il progetto.

8. La finestra di dialogo Gestore download mostra lo stato.
   Saranno richiesti [Nome utente] e [Password]. Immettere il nome utente e la password di un utente che soddisfi il livello di protezione richiesto e fare clic su [OK].

   Nota:

   - Prima di visualizzare la finestra di dialogo Download Manager, compare la finestra di dialogo che mostra il progredire della convalida e della generazione del file. Inoltre, in base alla dimensione del progetto, potrebbe essere necessario qualche secondo prima che compaia la finestra di dialogo Download Manager.
   - La finestra di dialogo Gestore del download visualizza le opzioni Mantieni e Sovrascrivi/Cancella i dati di runtime, a seconda delle impostazioni di Informazioni utente, Impostazioni Ethernet, Memorizzazione locale, Allarme, Registrazione e Registri operativi.
     Per altre informazioni, fare riferimento a quanto segue.
     Mantenere i dati di Runtime dopo il trasferimento

9. Chiudere la finestra di dialogo Gestore download al termine del trasferimento.

Dopo aver trasferito il progetto, il visualizzatore si riavvia ed esegue il progetto trasferito.

Nota: Quando si trasferisce sull’unità serie GP-4100 con un sistema della versione 3.0 o precedente, dopo che compare la finestra di messaggio per indicare che il trasferimento è completo, l’unità serie GP-4100 potrebbe non riavviarsi anche dopo parecchi minuti.

Dopo aver completato l’operazione di trasferimento, è possibile riavviare l’unità serie GP-4100 estraendo e reinserendo il cavo di alimentazione.