# Visualizzazione e codifica a colori di intervalli multipli (usando gli intervalli di immissione della variabile)

Impostando i colori di quando i valori si trovano fuori intervallo di immissione o di quando i valori si trovano all'interno dell'intervallo di allarme, i valori cambiano colore quando raggiungono l'intervallo impostato. È possibile cambiare il colore di riempimento/bordo/testo.

## Esempio di funzionamento

## Impostazione del flusso di lavoro

1. Aggiungi variabili
2. Configurazioni Parti

## Aggiungi variabili

### Esplora progetti: [Variabili] ➞ [Tutte le variabili]

Aggiungere le variabili seguenti.

#### Proprietà delle variabili:

Scheda | Proprietà | Valore
[Di base] | [Nome] | Var1
[Tipo di dati] | DINT
[Intervallo di immissione] | Attivato
[Minimo] | 0
[Massimo] | 100

## Configurazioni Parti

### Esplora progetti: [Progetto schermata] ➞ [Schermate] ➞ [Screen1]

Trascina e rilascia i seguenti oggetti da [Tool Chest] nella schermata.

#### Proprietà oggetto Visualizzatore numerico (Nome: NumericDisplay1):

Scheda | Scheda secondaria | Proprietà | Valore
[Funzione] | [Di base] | [Valore corrente] | [Variabile] [Nome]: Var1
[Attivare la modalità immissione] |
[Dettaglio] | [Colori dell'allarme] | [Usare intervallo di immissione]
[Sovrascrivi intervallo di immissione] |
[Ingresso minimo] | 20
[Ingresso massimo] | 60
[Forma] | [Testo] | [Fuori intervallo di immissione] | [Colore font] | [Valore] | [ID] | ID: 17
[Di base] | [Fuori intervallo di immissione] | [Riempimento] | [Valore] | [ID] | ID: 4