# Esportazione dati registrati

È possibile esportare in un dispositivo di storage esterno i dati registrati nel log.

## Esempio di funzionamento

## Impostazione del flusso di lavoro

1. Aggiungere le variabili
2. Aggiungere Gruppo di registrazione
3. Assegnare le variabili
4. Configurazioni Parti
5. Configurazioni Script

## Aggiungere le variabili

### Esplora progetti: [Variabili] ➞ [Tutte le variabili]

Aggiungere le variabili seguenti.

#### Proprietà delle variabili

[Nome] | [Tipo di dati] | [Sorgente] | [Indirizzo dispositivo]
Var1 | [INT] | 'Schneider Modbus Serial Equipment' | 400005
Var2 | [INT] | 400030
Var3 | [INT] | 400031
Var4 | [BOOL] | (Qualunque) | (Qualunque)

## Aggiungere Gruppo di registrazione

### Esplora progetti: [Registrazione] ➞ [Tutte le registrazioni]

#### Proprietà [Tutte le registrazioni]:

Scheda | Proprietà | Valore
[Di base] | [Record massimo] | 300

### Esplora progetti: [Tutte le registrazioni]

Aggiungere il gruppo di registrazione seguente.

[Nome]
LoggingGroup1

#### Proprietà gruppo di registrazione (nome: LoggingGroup1):

Scheda | Proprietà | Valore
[Di base] | [Tipo di condizione] | [ValueChange]
[Condizione di esecuzione] | [ON]
[Variabile trigger] | [Variabile] [Nome]: Var4
[Esportazione dati] |
[Scrivi dati in] | [Dispositivo di archiviazione USB]
[Nome cartella] | \Gruppo registrazione
[Nome file] | LoggingGroup1

## Assegnare le variabili

### Esplora progetti: [LoggingGroup1]

Assegnare le variabili seguenti.

#### Proprietà registrazione Gruppo1:

[Nome variabile]
Var1
Var2
Var3

## Configurazioni Parti

### Esplora progetti: [Progetto schermata] ➞ [Schermate] ➞ [Screen1]

Trascina e rilascia i seguenti oggetti da [Tool Chest] nella schermata.

#### Proprietà tasto oggetto (nome: Switch1):

Valore predefinito.

## Configurazioni Script

### Esplora progetti: [Screen1]

Impostare nell’oggetto lo script seguente.

Da [Tool Chest] selezionare e trascinare lo script nell’editor di script.

#### Script oggetto Tasto (nome: Tasto1):

Legenda | Blocco
1 | [Trigger] ➞ [Tattile] ➞ [Tattile]
2 | [Valori] ➞ [Oggetto schermo]
3 | [Operazioni] ➞ [Funzioni HMI] ➞ [Esportazione dati registro]