# Esporta dati di allarme

È possibile utilizzare questa operazione di script per esportare il registro degli allarmi in un file CSV o TXT.

##### Blocco

##### Testo

exportAlarmData(false, false, $Enums.AlarmMode.Log);
1 2 3

1: Export Latest Data

2: Append to Existing File

3: Modalità allarme

[Export Latest Data] | ##### Blocco Selezionato Deselezionato ##### Testo 'true' 'false' | Quando si usa la modalità di allarme [Log], selezionare questa casella di controllo per esportare solo gli allarmi che si sono verificati dopo l’operazione di esportazione allarmi precedente. Questa impostazione non modifica i dati di uscita per le modalità di allarme [Active].
[Append to Existing File] | ##### Blocco Selezionato Deselezionato ##### Testo 'true' 'false' | Quando si usa la modalità di allarme [Log], selezionare questa casella di controllo per aggiungere i dati di allarme esportati ai dati di allarme esportati in precedenza. Questa impostazione non modifica i dati di uscita per le modalità di allarme [Active].
Modalità di allarme | ##### Blocco [Log] [Active] ##### Testo '$Enums.AlarmMode.Log' '$Enums.AlarmMode.Active' | Specificare la modalità di allarme dei dati di allarme esportati: [Active] o [Log].

Nota: Per maggiori informazioni sull’esportazione dati di allarme,vedere quanto segue.

Esportazione e importazione degli allarmi

## Esempio (modalità allarme: [Log])

Esempio | [Export Latest Data] | [Append to Existing File] | [Aggiungi data/ora] nella finestra Proprietà [Tutti gli allarmi]
Esempio 1 | Deselezionato | Deselezionato | Deselezionato
Esempio 2 | Deselezionato | Deselezionato | Selezionato
Esempio 3 | Selezionato | Deselezionato | Deselezionato
Esempio 4 | Selezionato | Deselezionato | Selezionato
Esempio 5 | Deselezionato | Selezionato | Deselezionato / Selezionato
Esempio 6 | Selezionato | Selezionato | Deselezionato / Selezionato

### Esempio 1

[Export Latest Data]: Deselezionato

[Append to Existing File]: Deselezionato

[Aggiungi data/ora] nella finestra Proprietà [Tutti gli allarmi]: Deselezionato

1. La prima operazione di Esporta dati di allarme viene eseguita dopo la terza registrazione, generando il file Alarm1.csv come mostrato di seguito.

2. Quando si esegue la seconda operazione di Esporta dati di allarme dopo la quinta registrazione, tutti i dati di registro sovrascrivono il file presente.

### Esempio 2

[Export Latest Data]: Deselezionato

[Append to Existing File]: Deselezionato

[Aggiungi data/ora] nella finestra Proprietà [Tutti gli allarmi]: Selezionato

1. La prima operazione Esportazione dati di allarme viene eseguita dopo la terza registrazione, generando il file csv come mostrato di seguito.

2. Quando si esegue la seconda operazione di Esporta dati di allarme dopo la quinta registrazione, tutti i dati di registro sono scritti sul nuovo file csv.

### Esempio 3

[Export Latest Data]: Selezionato

[Append to Existing File]: Deselezionato

[Aggiungi data/ora] nella finestra Proprietà [Tutti gli allarmi]: Deselezionato

1. La prima operazione di Esporta dati di allarme viene eseguita dopo la terza registrazione, generando il file Alarm1.csv come mostrato di seguito.

2. Quando si esegue la seconda operazione di Esporta dati di allarme dopo la quinta registrazione, sul nuovo file csv vengono scritte solo le registrazioni dopo la precedente esportazione.

### Esempio 4

[Export Latest Data]: Selezionato

[Append to Existing File]: Deselezionato

[Aggiungi data/ora] nella finestra Proprietà [Tutti gli allarmi]: Selezionato

1. La prima operazione Esportazione dati di allarme viene eseguita dopo la terza registrazione, generando il file csv come mostrato di seguito.

2. Quando si esegue la seconda operazione di Esporta dati di allarme dopo la quinta registrazione, sul nuovo file csv risultano solo le registrazioni dopo la precedente esportazione.

### Esempio 5

[Export Latest Data]: Deselezionato

[Append to Existing File]: Selezionato

[Aggiungi data/ora] nella finestra Proprietà [Tutti gli allarmi]: Deselezionato / Selezionato

1. La prima operazione di Esporta dati di allarme viene eseguita dopo la terza registrazione, generando il file Alarm1.csv come mostrato di seguito.

2. Quando si esegue la seconda operazione di Esportazione dati registro dopo la quinta registrazione, tutti i dati di registro si aggiungono alle registrazioni presenti, creando dati doppi indipendentemente dall’impostazione [Aggiungi data/ora].

### Esempio 6

[Export Latest Data]: Selezionato

[Append to Existing File]: Selezionato

[Aggiungi data/ora] nella finestra Proprietà [Tutti gli allarmi]: Deselezionato / Selezionato

1. La prima operazione di Esporta dati di allarme viene eseguita dopo la terza registrazione, generando il file Alarm1.csv come mostrato di seguito.

2. Quando si esegue la seconda operazione di Esportazione dati registro dopo la quinta registrazione, solo i dati registrati dopo le precedenti esportazioni si aggiungono alle registrazioni presenti indipendentemente dall’impostazione [Aggiungi data/ora].