表示器 （接続ポート） | ケーブル | 備考
--- | --- | ---
SP5000 (COM1/2) SP5000X (COM1/2) ST6000 (COM1) ST6000 2nd Gen※d-4 (COM1) STM6000 (COM1) PC/AT IPC※2 | 1A | シュナイダーエレクトリック製9pin-25pin RS-232C変換ケーブル CA3-CBLCBT232-01 (0.2m) + シュナイダーエレクトリック製三菱PLC FXシリーズプロコン I/Fケーブル GP430-IP11-O (5m) |

※d-4COM ポートの仕様上、フロー制御に制限があるため、結線図を読み替える必要があります。
使用できる制御信号に制限がある表示器について

※2RS-232Cで通信できるCOMポートのみ使用できます。

IPC COM Port

MEMO

- 本結線は GP-4100シリーズとの接続には使用できません。