### 11D

1:1

1:n

番号 | 名前 | 備考
--- | --- | ---
(1) | 自作ケーブル コネクタ 表示器側：端子台 RS232C変換ユニット側：D-Sub 9ピン(プラグ) |
(2) | （株）アイエイアイ製RS232C変換ユニット RCB-CV-MW |
(3) | （株）アイエイアイ製通信ケーブル CB-RCA-SIO050 |
(4) | （株）アイエイアイ製SIO変換器 RC*-TU-SIO-* |
(5) | （株）アイエイアイ製ネットワーク接続用ケーブル CB-ERC2-CTL001 | SIO変換器のJ4またはJ5に接続
(6) | （株）アイエイアイ製電源I/Oケーブル CB-ERC2-PWBIO***または CB-ERC2-PWBIO***-RB |

MEMO

- SIO変換器から接続機器までのケーブル長：100m以内

※1 電源I/Oケーブルは（株）アイエイアイ製CB-ERC2-PWBIO*** または CB-ERC2-PWBIO***-RBを推奨します。