### 4C

1:1

1:n

番号 | 名前 | 備考
--- | --- | ---
(1) | （株）アイエイアイ製RS232C変換ユニット RCB-CV-MW |
(2) | （株）アイエイアイ製通信ケーブル CB-RCA-SIO050 |
(3) | （株）アイエイアイ製SIO変換器 RC*-TU-SIO-* |
(4) | 自作ケーブル コネクタ SIO変換器側 TB1：リンク接続端子台 TB2：電源および非常停止端子台 ジャンクション側：e-CONコネクタ(プラグ) |
(5) | AMP製4方向ジャンクション 5-1473574-4 |
(6) | （株）アイエイアイ製コントローラリンクケーブル CB-RCB-CTL002 |
(7) | 終端抵抗 コネクタ ジャンクション側：e-CONコネクタ(プラグ) |
(8) | 自作ケーブル コネクタ ジャンクション側：e-CONコネクタ(プラグ) |

MEMO

- SIO変換器から接続機器までのケーブル長：100m以内