### 接続機器の設定

接続機器でSoMachine Basicソフトウェアを使用して、通信設定を指定します。通信設定に関する詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

1. SoMachine Basicを起動して、新しいプロジェクトを作成します。

2. CPUを選択し、設定画面にドラッグ&ドロップします。

3. [Configuration]タブのハードウェアツリーで[ETH1]を選択します。

4. [Device name]と[IP address]を入力します。

   MEMO

   - Device nameの設定はBLUEと同一にしてください。

5. [Apply]をクリックします。

6. [Configuration]タブのハードウェアツリーで[Modbus TCP]を選択します。

7. [Enabled]にチェックを入れ、[Apply]をクリックします。

MEMO

- 接続機器のユニットIDを0～255の整数で入力します。