### シンボルアクセス

シンボルアクセスで使用可能なデバイスアドレスの範囲を下表に示します。

デバイス | ビットアドレス | ワードアドレス | 32 bit | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
BOOL | Single | <SYMNAME> | - | - | ※1
1D Array | <SYMNAME>[xl] - <SYMNAME>[xh] |
2D Array | <SYMNAME>[xl,yl] - <SYMNAME>[xh,yh] |
3D Array | <SYMNAME>[xl,yl,zl] - <SYMNAME>[xh,yh,zh] |
BYTE SINT USINT | Single | - | <SYMNAME> |  | ※1
1D Array | <SYMNAME>[xl] - <SYMNAME>[xh]
2D Array | <SYMNAME>[xl,yl] - <SYMNAME>[xh,yh]
3D Array | <SYMNAME>[xl,yl,zl] - <SYMNAME>[xh,yh,zh]
INT UINT WORD | Single | - | <SYMNAME> | ※1
1D Array | <SYMNAME>[xl] - <SYMNAME>[xh]
2D Array | <SYMNAME>[xl,yl] - <SYMNAME>[xh,yh]
3D Array | <SYMNAME>[xl,yl,zl] - <SYMNAME>[xh,yh,zh]
DINT DWORD UDINT | Single | - | <SYMNAME> | - | ※1
1D Array | <SYMNAME>[xl] - <SYMNAME>[xh]
2D Array | <SYMNAME>[xl,yl] - <SYMNAME>[xh,yh]
3D Array | <SYMNAME>[xl,yl,zl] - <SYMNAME>[xh,yh,zh]
DATE DT POINTER REAL TIME TOD | Single | - | <SYMNAME> | - | ※1
1D Array | <SYMNAME>[xl] - <SYMNAME>[xh]
2D Array | <SYMNAME>[xl,yl] - <SYMNAME>[xh,yh]
3D Array | <SYMNAME>[xl,yl,zl] - <SYMNAME>[xh,yh,zh]
LWORD LINT ULINT | Single | - | <SYMNAME> | - | ※1
1D Array | <SYMNAME>[xl] - <SYMNAME>[xh]
2D Array | <SYMNAME>[xl,yl] - <SYMNAME>[xh,yh]
3D Array | <SYMNAME>[xl,yl,zl] - <SYMNAME>[xh,yh,zh]
LREAL | Single | - | <SYMNAME> | - | ※1
1D Array | <SYMNAME>[xl] - <SYMNAME>[xh]
2D Array | <SYMNAME>[xl,yl] - <SYMNAME>[xh,yh]
3D Array | <SYMNAME>[xl,yl,zl] - <SYMNAME>[xh,yh,zh]
STRING | Single | - | <SYMNAME> | - | ※1
1D Array | <SYMNAME>[xl] - <SYMNAME>[xh]
2D Array | <SYMNAME>[xl,yl] - <SYMNAME>[xh,yh]
3D Array | <SYMNAME>[xl,yl,zl] - <SYMNAME>[xh,yh,zh]

"xl"：1次元の下限値(負の範囲はサポートされていません。下限値は‘0’以上です)
"xh"：1次元の上限値
"yl"：2次元の下限値(負の範囲はサポートされていません。下限値は‘0’以上です)
"yh"：2次元の上限値
"zl"：3次元の下限値(負の範囲はサポートされていません。下限値は‘0’以上です)
"zh"：3次元の上限値

※1<SYMNAME>：構造体の場合、構造体名を含んだSymbol Nameになります。Symbol Name の最大文字数はデリミタ、要素番号を含めて255 文字です。
例）
BOOL type single symbol "BOOLSYMBOL"
BOOL type 1D Array "BOOL1D[10]"
WORD type 2D Array "WORD2D[10,10]"
UDINT type 3D Array "UDINT3D[0,1,2]"
STRING in User Defined Structure [STRUCT001] "STRUCT001.STRINGSYM"

MEMO

- シンボルデータをインポートすることはできません。
- 接続機器のシンボルに対応するデータタイプとサイズが同じ表示器のシンボルを使用してください。
- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。
  サポートされているデバイスのシンボルと用語