### 接続機器の設定

接続機器の通信設定はTwinCATで行います。詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

1. TwinCATが動作しているシステムに以下の内容を設定します。 詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

   設定項目 | 設定値
   --- | ---
   Address | 192.168.0.1
   AMS Net Id | 192.168.0.1.1.1

2. 表示器のIPアドレスおよびAMSネットIdをTwinCATシステムに追加します。
   タスクトレイのTwinCATアイコンを右クリックし、[Properties]を選択します。

3. [AMS Router]タブの[Add]をクリックします。

4. 以下の内容を入力し、[OK]をクリックします。

   設定項目 | 設定値
   --- | ---
   AMS Net Id | 192.168.0.2.1.1
   Address | 192.168.0.2
   Transport | TCP/IP
   Port | 851

5. TwinCATシステムを再起動します。

MEMO

- IPアドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。同一ネットワークで重複するIPアドレスを設定しないでください。