### 接続機器の設定

接続機器の通信設定を定義するには、プログラミングソフトウェアを使用してください。詳細は、接続機器のマニュアルを参照してください。

1. プログラミングソフトウェアで、プロジェクトを作成します。

2. [Device]ツリービューから[Devices]を選択します。

3. [Scan network]をクリックし、使用する接続機器を検索します。

MEMO

- 接続機器を検索するときに、接続機器とホストは同じネットワーク上に存在している必要があります。 詳細については、接続機器のマニュアルを参照してください。

4. 追加した接続機器を選択し、[Node Name]を確認します。

MEMO

- ゲートウェイを使用する場合は、ゲートウェイのIPアドレスとポート番号を確認してください。

MEMO

- 接続機器がUserManagement機能を使用する場合は、BLUEのドライバプロパティ、または表示器のハードウェア設定の下で、“Username”と“Password”にログイン情報を入力します。

- 暗号化通信を使用する場合は、BLUEのドライバの機器のプロパティ、またはハードウェア設定で、"Encrypted communication"チェックボックスをオンにします。