### 接続機器の設定

通信設定は、ラダーソフトである「PL7 PRO」にて行います。

「PL7 PRO」の「Application Browser」内の「Configuration」から「Hardware Configuration」を実行し、「Configuration」ダイアログボックスを表示します。空のスロットをダブルクリックして、「Add Module」ダイアログボックスを表示します。「Family」フィールドで「Communication」を選択します。「Module」フィールドで「Link Unit」を選択し、設定画面を表示します。

設定項目 | 設定内容
IP address configuration | Configured（固定）
IP address | 任意
Ethernet configuration | Ethernet II (固定)

##### 備考

- IPアドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。重複するIPアドレスは設定しないでください。

- その他設定内容の詳細についてはラダーソフトのマニュアルを参照してください。

- 接続機器のユニットIDを0～255の整数で入力します。