表示器 （接続ポート） | ケーブル | 備考
--- | --- | ---
SP5000 (COM1/2) SP5000X (COM1/2) ST6000 (COM1) ST6000 2nd Gen※d-4 (COM1) STM6000 (COM1) PC/AT IPC※2 | 1A | （株）アイエイアイ製RS232C変換ユニット RCB-CV-MW + （株）アイエイアイ製通信ケーブル CB-RCA-SIO050 |
GP-4115 (COM1) | 1B | 自作ケーブル + （株）アイエイアイ製RS232C変換ユニット RCB-CV-MW + （株）アイエイアイ製通信ケーブル CB-RCA-SIO050 |

※d-4COM ポートの仕様上、フロー制御に制限があるため、結線図を読み替える必要があります。
使用できる制御信号に制限がある表示器について

※2RS-232Cで通信できるCOMポートのみ使用できます。

IPC COMポートについて

MEMO

- RS232C変換ユニット（RCB-CV-MW）と通信ケーブル（CB-RCA-SIO050）は（株）アイエイアイ製パソコン対応ソフト（RCM-101-MW）の付属品です。