### エンベデッドPCシリーズ/TwinCAT2/TwinCAT3

デバイス | ビットアドレス | ワードアドレス | 32 bits | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
BOOL | Single Tag | <TAGNAME> | - | - | ※1
1D Array | <TAGNAME>[xl] - <TAGNAME>[xh]
2D Array | <TAGNAME>[xl,yl] - <TAGNAME>[xh,yh]
3D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh]
4D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl,wl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh,wh]
5D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl,vl,wl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh,vh,wh]
BYTE SINT USINT | Single Tag | - | <TAGNAME> |  | ※1
1D Array | <TAGNAME>[xl] - <TAGNAME>[xh]
2D Array | <TAGNAME>[xl,yl] - <TAGNAME>[xh,yh]
3D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh]
4D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl,wl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh,wh]
5D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl,vl,wl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh,vh,wh]
WORD INT UINT | Single Tag | - | <TAGNAME> |  | ※1
1D Array | <TAGNAME>[xl] - <TAGNAME>[xh]
2D Array | <TAGNAME>[xl,yl] - <TAGNAME>[xh,yh]
3D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh]
4D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl,wl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh,wh]
5D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl,vl,wl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh,vh,wh]
DWORD DINT UDINT | Single Tag | - | <TAGNAME> |  | ※1
1D Array | <TAGNAME>[xl] - <TAGNAME>[xh]
2D Array | <TAGNAME>[xl,yl] - <TAGNAME>[xh,yh]
3D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh]
4D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl,wl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh,wh]
5D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl,vl,wl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh,vh,wh]
REAL TIME DATE TIME_OF_DAY DATE_AND_TIME | Single Tag | - | <TAGNAME> |  | ※1
1D Array | <TAGNAME>[xl] - <TAGNAME>[xh]
2D Array | <TAGNAME>[xl,yl] - <TAGNAME>[xh,yh]
3D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh]
4D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl,wl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh,wh]
5D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl,vl,wl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh,vh,wh]
LWORD LINT ULINT | Single Tag | - | <TAGNAME> |  | ※1 ※3
1D Array | <TAGNAME>[xl] - <TAGNAME>[xh]
2D Array | <TAGNAME>[xl,yl] - <TAGNAME>[xh,yh]
3D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh]
4D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl,wl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh,wh]
5D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl,vl,wl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh,vh,wh]
LREAL | Single Tag | - | <TAGNAME> |  | ※1
1D Array | <TAGNAME>[xl] - <TAGNAME>[xh]
2D Array | <TAGNAME>[xl,yl] - <TAGNAME>[xh,yh]
3D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh]
4D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl,wl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh,wh]
5D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl,vl,wl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh,vh,wh]
STRING※2 | Single Tag |  | <TAGNAME> |  | ※1
1D Array | <TAGNAME>[xl] - <TAGNAME>[xh]
2D Array | <TAGNAME>[xl,yl] - <TAGNAME>[xh,yh]
3D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh]
4D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl,wl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh,wh]
5D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl,vl,wl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh,vh,wh]
WSTRING※2 | Single Tag |  | <TAGNAME> |  | ※1 ※3
1D Array | <TAGNAME>[xl] - <TAGNAME>[xh]
2D Array | <TAGNAME>[xl,yl] - <TAGNAME>[xh,yh]
3D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh]
4D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl,wl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh,wh]
5D Array | <TAGNAME>[xl,yl,zl,vl,wl] - <TAGNAME>[xh,yh,zh,vh,wh]

※1<TAGNAME>: 構造体の場合、構造体名を含んだTag Nameになります。Tag Nameの最大文字数はデリミタ、要素番号を含めて255文字です。

使用例

BOOL type single tag: | "BOOLSYMBOL"
BOOLタイプの1次元配列： | BOOL1D[10]"
WORDタイプの2次元配列： | WORD2D[10,10]"
UDINTタイプの3次元配列： | UDINT3D[0,1,2]"
ユーザー定義構造体に含まれる文字列 | "STRUCT001.STRINGSYM"

※2STRINGデバイスの最大文字数は254文字です。

※3TwinCAT2はサポートしていません。

MEMO

- タグのインポート手順については、以下を参照してください。
  接続機器からのシンボルのインポート

- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。
  サポートされているデバイスのシンボルと用語