### 接続機器の設定(LMC x00Cユニット)

接続機器でEcoStruxure Machine Expertソフトウェアを使用して、通信設定を指定します。 通信設定に関する詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

1. EcoStruxure Machine Expertを起動し、新しいプロジェクトを作成します。

2. [Controller]プルダウンメニューから"EcoStruxure Machine Expert"を選択します。

3. 画面左側のデバイスウィンドウで[Device (PacDrive LMC x00C)]をダブルクリックします。

4. デバイスウィンドウのコントローラ選択タブでコントローラを右クリックします。

5. コンテキストメニューで[Edit communication settings]を選択します。
   [IP address]、[Subnet mask]、および[Gateway]を確認します。

MEMO

- 接続機器がUserManagement機能を使用する場合は、BLUEのドライバプロパティ、または表示器のハードウェア設定の下で、“Username”と“Password”にログイン情報を入力します。

- 暗号化通信を使用する場合は、BLUEのドライバの機器のプロパティ、またはハードウェア設定で、"Encrypted communication"チェックボックスをオンにします。