# USB バーコードリーダーでデータをオブジェクトに入力したい

USB バーコードリーダーで読み込んだデータを数値表示器を使用して他の整数変数 (Var1) に入力することができます。

## 設定の流れ

1. 変数を追加
2. USB バーコードリーダーの追加
3. 部品の設定

## 変数を追加

### プロジェクトエクスプローラー : [変数] ➞ [すべての変数]

以下の変数を追加します。

#### 変数のプロパティ

[名前] | [データの種類] | [ソース] | [デバイスアドレス]
Var1 | [INT] | 'Schneider Modbus Serial Equipment' | 400001

## USB バーコードリーダーの追加

### プロジェクトエクスプローラー : [Target01] ➞ [アクセサリ]

以下の USB バーコードリーダーを追加します。

#### USB バーコードリーダーのプロパティ

タブ | プロパティ | 値
[基本] | [保存先] | [オブジェクト]
[キーコード] | [English 101]

## 部品の設定

### プロジェクトエクスプローラー : [作画] ➞ [画面] ➞ [Screen1]

以下のオブジェクトを [ツールチェスト] から画面にドラッグアンドドロップします。

#### 数値表示器オブジェクト (名前: NumericDisplay1) プロパティ

タブ | サブタブ | プロパティ | 値
[機能] | [基本] | [現在値] | [変数] [名前]: Var1
[入力モードを有効] |
[キーバッドを使用する] |