# プロパティ (システム文字列キーパッド)

[キー銘板]
表示されるキーの銘板を設定します。
バインディングターゲットとして使用する場合、関連付けできるバインディングソースの種類は以下のとおりです。 [ 言語テーブル文字列] データバインディングの詳細については、以下を参照してください。 データバインディング

[フォントの種類]
キーパッドで使用する文字の言語を選択します。

[キーボードタッチ検出]
キーパッドのタッチを検出するタイミングを選択します。
[クリック] キーをタッチした後に離した時点でタッチが検出されます。 : タッチの検出 Press: キーが押されています Release: キーは押されていません MEMO: キーを押したまま離さずに指をキーの外側に移動させると、タッチはキャンセルされます。 キーを押している間に以下のいずれかが発生すると、タッチはキャンセルされます。 画面またはコンテンツの変更により、オブジェクトが表示されなくなった。 オブジェクトのインターロック機能が有効になった。 ユーザーがログアウトした。 プロジェクトファイルが転送された。 ランタイムがシャットダウンした。 ランタイムが再起動した。 Windows のアクティブなウィンドウが、ランタイムアプリケーションから別のアプリケーションに変わった。 [プレス] キーをタッチした時点でタッチが検出されます。 : タッチの検出 Press: キーが押されています Release: キーは押されていません

[キーパッドの幅]
[キーパッドの幅を設定] チェックボックスにチェックを入れると、[システム文字列キーパッド] の幅 (768...3840) を指定できます。キーパッドの幅に対してキーパッドの高さが調整されます。
MEMO: キーパッドの幅を画面の幅よりも大きく設定した場合、操作時にキーパッドの幅が画面の幅に合うように調整されます。