# OPC UA サーバー設定の指定

OPC UA サーバー設定の表示および編集ができます。

MEMO: OPC UA サーバーに対応している機種については、以下を参照してください。

対応機種/機能一覧

### OPC UA サーバー設定を行うには:

1. 表示器で、ハードウェア設定画面を開きます。
2. [OPC UA Server] フィールドの右側にある [...] をタッチして設定された OPC UA サーバーを表示します。
3. 必要な設定を行い、[Save and Reboot] をタップします。

MEMO:

- 以下のプロパティはハードウェア設定画面で変更することはできません。
  [Certificates List]、[Certificate: Save In]、[Certificate: Destination Folder]
- OPC UA サーバーのプロパティの詳細については、以下を参照してください。
  プロパティ (Target01)

### OPC UA 証明書を生成するには:

1. 表示器で、ハードウェア設定画面を開きます。
2. [OPC UA Server] フィールドの右側にある [...] をタッチして設定された OPC UA サーバーを表示します。
3. [Generate and Reboot] ボタンをタッチして証明書を生成し、表示器を再起動します。
4. 手順 1 ~ 2 を繰り返し、[Export] ボタンをタッチして、証明書を [Certificate: Save In] および [Certificate: Destination Folder] フィールドに表示されている場所にエクスポートします。

MEMO:証明書を再生成すると、以前にエクスポートした OPC UA サーバー証明書は無効になります。