# ストレージ残容量低下

ストレージ残容量低下トリガーは、外部ストレージまたは内部ストレージの空き容量をみてスクリプト編集画面で設定したオペレーションを実行します。

空き容量は 5 分毎に確認されます。

表示器に外部ストレージとして SD カードが使用されている場合は、表示器の起動時に空き容量が確認されます。

空き容量が [Free Space] で指定したサイズになると、トリガーが 1 回発生します。

##### ブロック

##### テキスト

onLowSpace($Enums.Storage.SDCard, 10, ()=>{
1 2
});

1: ストレージ

##### ブロック

[LocalStorage]

[SDCard]

[USBStorage]

##### テキスト

'$Enums.Storage.LocalStorage'

'$Enums.Storage.SDCard'

'$Enums.Storage.USBCard'

2: 空き容量 (MB)

MEMO: 空き容量は、MB 単位の小数点以下を切り捨てて計算されます。

例えば、[Free Space] が 10 MB の場合、空き容量が 10.999 MB 以下になるとトリガーが発生します。