# ワードアドレス値の変化によってメッセージを変更したい

ワードアドレス値の変更に応じて、表示されるメッセージが変わります。

## 動作例

## 設定の流れ

1. 変数の追加
2. 言語テーブルの追加
3. 部品の設定

## 変数の追加

### プロジェクトエクスプローラー : [変数] ➞ [すべての変数]

以下の変数を追加します。

#### 変数のプロパティ:

[名前] | [データの種類] | [ソース] | [デバイスアドレス]
Var1 | [INT] | [Schneider Modbus Serial Equipment] | 400001

## 言語テーブルの追加

### プロジェクトエクスプローラー : [言語テーブル] ➞ [すべての言語]

以下の言語テーブルと文字列を追加します。

#### 言語テーブルに文字列を設定:

ID | 1 Table1 (English_Gothic)
1 | Stop
2 | Ready
3 | Running
4 | Error

## 部品の設定

### プロジェクトエクスプローラー : [作画] ➞ [画面] ➞ [Screen1]

以下のオブジェクトを [ツールチェスト] から画面にドラッグアンドドロップします。

#### 数値表示器オブジェクト (名前: NumericDisplay1) プロパティ: A-1

タブ | サブタブ | プロパティ | 値
[機能] | [基本] | [現在値] | [変数] [名前]: Var1

#### テキストボックスオブジェクト (名前: TextBox1) プロパティ: B-1

タブ | サブタブ | プロパティ | 値
[図形] | [文字列] | [文字列] | [言語テーブル ID] [名前]: Var1