# 設計手順 (ロギングおよびトレンドグラフ)

このセクションでは、データロギングおよびトレンドグラフの設計方法を説明します。

MEMO:

- 変数を作成するには、設計手順 (変数、配列、構造体) を参照してください。
- サンプルプロジェクトについては、設定サンプルを参照してください。

- 1.概要
- 2.ロギンググループの追加
- 3.変数の割り当て
- 4.オブジェクトの追加
- 5.スクリプトの追加

表示器は、複数の接続機器アドレスのデータを取得および記録します。また、取得したデータをトレンドグラフに表示します。

記録するログデータの数と保存場所を設定します。

ロギンググループごとに、データを収集する時間間隔と頻度を設定し、データをエクスポートするかどうかを選択します。

デバイスアドレスに関連付けされている変数をロギンググループに割り当てます。

MEMO:

[変数セレクター] ダイアログボックスでは、複数の変数を同時に選択して追加することができます。

- [Ctrl + クリック]: 変数を 1 つずつ選択します。
- [Shift + クリック]: 変数の範囲を選択します。
- [Ctrl + A]: すべての変数を選択します。

画面に次のオブジェクトを追加し、プロパティを設定します。

- トレンドグラフオブジェクト
- エクスポート用のスイッチオブジェクト

スイッチが動作するようにスクリプトを追加します。