# ランタイムアプリケーション

表示器でランタイムアプリケーションが開始または停止すると、ランタイムアプリケーショントリガーは、オペレーションを実行します。

##### ブロック

##### テキスト

onRuntimeStatusChange($Enums.RuntimeAction.Start, ()=>{
1
});

1: Start / Stop

[Start] | ##### ブロック [Start] ##### テキスト '$Enums.RuntimeAction.Start' | 開始: ランタイムアプリケーションの起動時にオペレーションが実行されます。
[Stop] | ##### ブロック [Stop] ##### テキスト '$Enums.RuntimeAction.Stop' | 停止: ランタイムアプリケーションのシャットダウン時にオペレーションが実行されます。表示器の電源を切った場合は、[Stop] トリガーは実行されません。