# プロジェクトの転送前に

このセクションでは、転送前に知っておく必要があることを説明します。

非表示表示

1. プロジェクト転送時の注意
2. 初めてプロジェクトを転送するとき
3. 転送方法
4. ST6000 2nd Gen シリーズを使用する場合
5. SP5000 シリーズオープンボックス (Windows 10 IoT Enterprise モデル)、IPC シリーズ、または PC/AT を使用する場合
6. IPC シリーズまたは PC/AT を使用する場合

## プロジェクト転送時の注意

- 表示器にプロジェクトを転送する際に、バックアップメモリー (SRAM) 内のデータは消去されます。
- プロジェクト、パッケージ、またはデータを転送する前に、既存のプロジェクトとプロジェクトデータをバックアップしてください。
- 表示器内の既存プロジェクトで操作ログが有効な状態で新規プロジェクトを転送する場合、バックアップメモリー (SRAM) にログされたデータをエクスポートするのに十分な容量があるかどうか確認してください。容量が不十分な場合、データは削除されます。
- 転送前に各表示器で対応しているカテゴリーと機能を確認してください。確認せずに使用した場合、表示器上でのパフォーマンスに問題が発生する恐れがあります。
  対応機種一覧
- 安全なプロジェクトファイルの転送については、以下を参照してください。
  サイバーセキュリティー
- Web Viewer クライアントがログインしているときに転送を実行すると、ログアウトオペレーションは操作ログに記録されません。
- プロジェクトファイルの転送は、画面編集ソフトウェアから表示器、または表示器から別の表示器への転送に対応しています。表示器から画面編集ソフトウェアにプロジェクトファイルを転送することはできません。
- 表示器がプロジェクトの転送を受け付けない場合は、復旧モードを使用してください。
  復旧モード

## 初めてプロジェクトを転送するとき

プロジェクトを初めて転送する場合は、次の手順に従います。

初めてプロジェクトを転送

## 転送方法

以下の転送方法に対応しています。各転送方法の手順については、対応するリンク先を確認してください。

- IPsec を使用してイーサネット経由でプロジェクトを転送
- USB ケーブル経由によるプロジェクトの転送
- ファイルシステムを使用したプロジェクトの転送
- イーサネット経由によるプロジェクトの転送

## ST6000 2nd Gen シリーズを使用する場合

[System Settings] を閉じてからプロジェクトを転送してください。[System Settings] が開いている場合、プロジェクトを転送できません。

## SP5000 シリーズオープンボックス (Windows 10 IoT Enterprise モデル)、IPC シリーズ、または PC/AT を使用する場合

システムカード (C:\ドライブ) にライトフィルター (書き込み保護) が設定されている場合は、プロジェクトを転送する前にライトフィルター設定を無効にしてください。

[ProgramData] のパスを Windows の規定設定から変更しないでください。

## IPC シリーズまたは PC/AT を使用する場合

### プロジェクトファイルを異なるランタイムにダウンロードする際の注意事項

IPC シリーズ、PC/AT を使用する場合、以下の状態でプロジェクトファイルを転送することはできません。

以下の状態でプロジェクトファイルを転送すると、画面編集ソフトウェアにのエラーメッセージが表示されます。

ランタイムバージョン | 画面編集ソフトウェアバージョン | エラーメッセージ
バージョン 3.1 以前 | バージョン 3.1 Service Pack 1 以降 | [ダウンロード操作では更新はできません。インストーラーを使用して、ランタイムを最新バージョンに更新してください。]
バージョン 3.1 Service Pack 1B 以降 | バージョン 3.1 以前 | [表示器の種類が異なります。正しい表示器の種類を選択し、もう一度試してください。]

転送するには、上記の条件があてはまらないバージョンのランタイムを再インストールしてください。

インストールメディアの以下のパスからランタイムをインストールします。

"\BLUE_Setup\BLUERuntime\BLUERuntime.exe"

重要:

- ランタイムをインストールすると、以前に転送したプロジェクトファイルは消去されます。インストール後にプロジェクトファイルを再度転送してください。

- ランタイムのインストール先に.NET Framework がインストールされていない場合、またはそのバージョンが古い場合は、.NET Framework もインストールされます。.NET Framework がインストールされると、インストール先が再起動します。

MEMO:

- 以下からもインストーラーを入手できます。

https://www.proface.com/ja/product/soft/blue/download

- ランタイムをインストールする際に、以前にインストールしたランタイムをアンインストールする必要はありません。

### 安全な転送のために (SHA2 コード署名)

安全上の理由のため、転送中は SHA2 コード署名が使用されます。お使いの操作環境が SHA2 に対応しているか確認してください。していない場合、セキュリティー更新プログラムを実行して SHA2 コード署名をインストールしてください。

#### セキュリティー更新プログラム

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=46148

#### ご使用の環境が SHA2 コード署名に対応しているかの確認

コントロールパネルから [システムとセキュリティー] - [Windows Update] - [更新履歴の表示] を選択します。更新履歴に 2016 年 10 月以降の [Windows 7 向けセキュリティーマンスリー品質ロールアップ] が表示されていることを確認します。この項目が一覧にある場合、ご使用の環境は SHA2 コード署名に対応しています。

##### 更新履歴の例 (64 ビットオペレーティングシステム)

2016-10 x64 ベースシステム用 Windows 7 向けセキュリティーマンスリー品質ロールアップ

##### 更新履歴の例 (32 ビットオペレーティングシステム)

2016-10 Windows 7 向けセキュリティーマンスリー品質ロールアップ