# 変数

プロパティ | 説明 | データタイプ | 最小値 | 最大値 | 読み出し | 書き込み
InitialValue | 内部変数の初期値を格納します。 | BOOL、整数、実数、日付、時刻、日時、文字列 | 選択したデータタイプのデフォルト値。 | 選択したデータタイプのデフォルト値。 |  | -
Min | 変数へのデータ入力の最小値を格納します。 | BOOL、整数、実数、日付、時刻、日時、文字列 | 選択したデータタイプのデフォルト値。 | 選択したデータタイプのデフォルト値。 |  | -
Max | 変数へのデータ入力の最大値を格納します。 | BOOL、整数、実数、日付、時刻、日時、文字列 | 選択したデータタイプのデフォルト値。 | 選択したデータタイプのデフォルト値。 |  | -
Value | 変数値を格納します。 | BOOL、整数、実数、日付、時刻、日時、文字列 | 選択したデータタイプのデフォルト値。 | 選択したデータタイプのデフォルト値。 |  |
Quality MEMO: このプロパティはローカル変数では使用できません。 | 選択した変数のスキャン状態が表示されます。
値 | 説明
0、4 | デバイスアドレスおよびデバイスアドレスの値へのアクセスは正常です。
1、3、5、7 | デバイスアドレスにアクセスできません。
6 | 表示器を起動してから最初にデバイスアドレスへアクセスし、その結果が確定するまでの待機状態です。
8、12 | デバイスアドレスの値が無効です。
9、13、15 | デバイスアドレスにアクセスできません。デバイスアドレス値が無効である可能性があります。
2、10、11、14 | 未使用
| BYTE | 0 | 15 |  | -