# 시계 조정

표시기에서 날짜 및 시간을 설정할 수 있습니다.

이 섹션에서는 날짜 및 시간, 표준 시간대 및 서머타임제을 구성하는 방법을 설명합니다.

메모:

- SP5000 시리즈 Open Box(Windows 10 IoT Enterprise 모델)나 IPC 시리즈 또는 PC/AT의 시계를 변경하려면 관리자 권한이 있는 사용자 계정으로 운영 체제에 로그인합니다.
- SP5000 시리즈 Open Box(Windows 10 IoT Enterprise 모델)나 IPC 시리즈 또는 PC/AT를 사용하는 경우, 표준 시간대나 일광 절약 시간 설정을 변경할 수 없습니다.
  Windows [날짜 및 시간 설정]을 사용하여 이를 변경합니다.

- ST6000 2nd Gen 시리즈를 사용할 때는 디스플레이 장치의 [System Settings]으로 이동하여 날짜와 시간, 시간대 또는 일광 절약 시간 설정을 변경하십시오. 하드웨어 구성 화면에서 [Reboot and show System Settings] 단추를 터치하여 [System Settings]으로 이동하십시오.
- 표시기에서 시계를 변경할 경우 시간에 따라 시계 데이터를 사용하는 일부 기능에 영향을 줄 수 있습니다.
  시계를 변경하기 전과 후에 데이터가 시간순으로 정렬되어 있지 않을 경우 로깅 데이터 및 알람 데이터가 올바르지 않은 데이터로 나타납니다.
  또한 기간별 트렌드 그래프를 사용하여 과거 로깅 데이터를 표시할 때 그래프가 제대로 표시되지 않을 수 있습니다.

## 날짜 및 시간

날짜 및 시간 설정을 변경하려면 다음을 수행하십시오.

1. 디스플레이 장치에서 하드웨어 구성 화면을 엽니다.
2. [Date/Time] 필드에서 날짜와 시간을 터치하여 키패드를 표시하십시오.
3. 날짜와 시간을 입력합니다.
4. [Enter]을 터치합니다.

메모:

- 날짜와 시간을 대상 소스 속성에서도 변경할 수 있습니다.
  대상 소스 속성에 관한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

표시기 설정

- 날짜와 시간을 [날짜 / 시간 표시기] 부분으로 변경하는 예는 다음을 참조하십시오.

날짜, 요일 또는 시간 표시/변경

- 디스플레이 장치의 날짜와 시간을 [값 변경] 스크립트 작업으로 변경하는 예는 다음을 참조하십시오. 이 작업을 사용하여 디스플레이 장치의 날짜와 시간을 외부 장치와 같은 날짜와 시간으로 설정하는 트리거를 설정합니다.

대상 소스 속성값 변경

### 날짜 및 시간 범위

범위: 1970/01/01 00:00:00 .... 2037/12/31 15:00:00

메모:

- ST6000 2nd Gen 시리즈를 사용할 때 설정 가능한 날짜 범위는 2000/01/01 00:00:00부터 2037/12/31 15:00:00까지입니다.
- 최대 날짜 및 시간은 선택한 시간대에 따라 변경됩니다
  (예: (UTC)+09:00 시간대의 경우, 최대 날짜는 2038/01/01 00:00:00임).

## 표준 시간대

표시기가 설치된 지역 UTC (협정 세계시) 와의 시간 차이를 사용하여 표시기의 표준 시간대를 설정할 수 있습니다.

표준 시간대 설정을 변경하려면 다음을 수행하십시오.

1. [Date/Time] 필드의 오른쪽에 있는 [...] 버튼을 터치합니다.
2. [Time Zone] 에서 원하는 시간대를 선택합니다.

## 서머타임제

서머타임제를 사용하도록 설정할 수 있습니다.

일광 절약 시간을 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. [Date/Time] 필드의 오른쪽에 있는 [...] 버튼을 터치합니다.
2. [Time Adjustment] 필드의 오른쪽에 있는 [...] 버튼을 터치합니다.
3. [Type] 에서 [Rule] 또는 [Date] 를 선택합니다.
   [Rule]: 각 지역에서 사전 정의된 규칙에 따라 서머타임제 기간을 설정합니다.
   [Date]: 해당 연도 서머타임제의 시작일과 종료일을 설정합니다.
4. 일광 절약에 대한 시작 날짜 및 시간, 종료 날짜 및 시간을 설정합니다.
   [Type] 가 [Rule] 일 경우 주, 요일, 월 및 시간을 선택합니다.
   [Type] 이 [Date] 일 경우 월, 일 및 시간을 선택합니다.
5. [Amount of Time (Minutes)] 필드에서 서머타임제의 시작 및 종료 시 더하거나 뺄 시간의 양 (-120~120분) 을 설정합니다.
6. 화면 상단에서 [Save] 버튼을 터치합니다.

메모: 이 기간은 서머타임제의 시작 및 종료 시점 조정 시 현재 연도를 벗어나지 않도록 하기 위해 설정합니다. 조정된 시작 및 종료 시점이 두 해에 걸쳐 있을 경우 시간이 제대로 조정되지 않습니다.

(예: [Subtract Date]: 2015/1/1, [Subtract Time]: 00:30, [Amount of Time]: 60분)