# 프로젝트를 전송하기 전에

이 섹션에서는 전송하기 전에 알아야 할 내용을 설명합니다.

숨기기표시

1. 프로젝트 전송에 관한 참고 사항
2. 프로젝트를 처음 전송할 때
3. 전송 방법
4. ST6000 2nd Gen 시리즈 사용 시
5. SP5000 시리즈 Open Box(Windows 10 IoT Enterprise 모델), IPC 시리즈 또는 PC/AT를 사용하는 경우
6. IPC 시리즈나 PC/AT를 이용하는 경우

## 프로젝트 전송에 관한 참고 사항

- 프로젝트를 전송할 때 백업 메모리(SRAM)의 데이터가 지워집니다.
- 프로젝트나 패키지, 데이터를 전송하기 전에 먼저 기존 프로젝트와 프로젝트 데이터를 백업하십시오.
- 디스플레이 장치의 이전 프로젝트에 오퍼레이션 로그를 사용하도록 설정한 상태에서 새 프로젝트를 전송하는 경우, 로그된 데이터를 내보낼 여유 공간이 백업 메모리(SRAM)에 충분히 있는지 확인하십시오. 충분하지 않으면 데이터가 제거됩니다.
- 전송하기 전에 해당 표시기에서 지원하는 범주 및 기능을 확인하지 않으면 디스플레이 장치에 성능 문제가 발생할 수 있습니다.
  지원 모델 목록
- 프로젝트 파일을 안전하게 전송하려면 다음을 참조하십시오.
  사이버 보안
- Web Viewer 클라이언트가 로그인할 때 전송을 실행하는 경우 로그아웃 작업은 작업 로그에 기록되지 않습니다.
- 프로젝트 파일 전송은 화면 편집 소프트웨어에서 디스플레이 장치로 또는 디스플레이 장치에서 다른 디스플레이 장치로 지원됩니다. 프로젝트 파일은 디스플레이 장치에서 화면 편집 소프트웨어로 전송할 수 없습니다.
- 디스플레이 장치가 전송 작업에서 프로젝트를 허용하지 못하면 복구 모드를 사용합니다.
  복구 모드

## 프로젝트를 처음 전송할 때

프로젝트를 처음 전송하는 경우 다음을 참조하십시오.

프로젝트를 처음 전송하기

## 전송 방법

다음 전송 방법이 지원됩니다. 각 전송 방법의 절차는 해당 링크 대상을 확인하십시오.

- IPsec에서 이더넷을 통해 프로젝트를 전송하는 중
- USB 케이블을 통해 프로젝트 전송
- 파일 시스템을 통해 프로젝트 전송
- 이더넷을 통해 프로젝트 전송

## ST6000 2nd Gen 시리즈 사용 시

프로젝트를 전송하기 전에 [System Settings]을 닫습니다. [System Settings]이 열려 있으면 프로젝트를 전송할 수 없습니다.

## SP5000 시리즈 Open Box(Windows 10 IoT Enterprise 모델), IPC 시리즈 또는 PC/AT를 사용하는 경우

쓰기 필터(쓰기 금지)가 시스템 카드(C:\drive)에 설정된 경우 프로젝트를 전송하기 전에 쓰기 필터 설정을 사용 안 함으로 설정해야 합니다.

Windows 기본 설정에서 [ProgramData] 폴더의 경로를 변경하지 마십시오.

## IPC 시리즈나 PC/AT를 이용하는 경우

### 프로젝트 파일을 다른 버전 런타임으로 전송할 때의 주의 사항

IPC 시리즈또는 PC/AT를 사용할 때는 프로젝트 파일을 다음 조건에서 전송할 수 없습니다.

프로젝트 파일을 다음 조건에서 전송하면 오류 메시지가 화면 편집 소프트웨어에 나타납니다.

런타임 버전 | 화면 편집 소프트웨어 버전 | 에러 메시지
버전 3.1 이전 | 버전 3.1 서비스 팩 1 이상 | [다운로드 작업을 사용하여 업데이트할 수 없습니다. 설치 프로그램을 사용하여 런타임을 최신 버전으로 업데이트하십시오.]
버전 3.1 서비스 팩 1B 이상 | 버전 3.1 이전 | [패널 종류가 다릅니다. 올바른 패널 종류를 선택하고 다시 시도하십시오.]

전송하려면 위 조건에 적용되지 않는 버전으로 런타임이 다시 설치되어야 합니다.

설치 미디어의 다음 경로에서 런타임을 설치하십시오.

"\BLUE_Setup\BLUERuntime\BLUERuntime.exe"

중요:

- 런타임을 설치하면 이전에 전송된 프로젝트 파일이 지워집니다. 설치 후 프로젝트 파일을 다시 전송하십시오.

- .NET Framework 가 런타임 설치 대상에 아직 설치되지 않았거나 버전이 이전 버전이라면 .NET Framework도 설치됩니다. .NET Framework를 설치하고 나면 설치 대상이 다시 시작됩니다.

메모:

- 설치 관리자는 다음 사이트에서 구할 수 있습니다.

https://www.proface.com/en/product/soft/blue/download

- 런타임을 설치할 때 이전에 설치된 런타임을 제거하지 않아도 됩니다.

### 보안 전송의 경우(SHA2 코드 서명)

보안상의 이유에서 SHA2 코드 서명은 전송 중에 사용됩니다. 운영 환경이 SHA2를 지원하는지 확인합니다. 그렇지 않은 경우 보안 업데이트 프로그램을 실행해서 SHA2 코드 서명을 설치하십시오.

#### 보안 업데이트 프로그램

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=46148

#### 사용자 환경이 SHA2 코드 서명을 지원하는지 여부 확인

제어판에서 [System and Security] - [Windows Update] - [View update history]를 선택합니다. 업데이트 이력에서 2016년 10월 이후의 [Security Monthly Quality Rollup for Windows 7] 목록을 확인하십시오. 이 항목들이 목록에 있을 경우 사용자의 환경이 SHA2 코드 서명을 지원합니다.

##### 업데이트 이력 예 (64비트 운영 체제)

x64 기반 시스템용 Windows 7 2016-10 보안 월별 품질 롤업

##### 업데이트 이력 예 (32 비트 운영 체제)

Windows 7 2016-10 보안 월별 품질 롤업