# 하드웨어 설정 정보

하드웨어 설정은 시스템 설정 및 기타 기능에 대한 액세스 권한을 제공합니다.

표시기를 사용하기 전에 먼저 하드웨어 설정에서 자체 설정을 정의합니다.

하드웨어 설정 표시

설정 목록

## 하드웨어 설정 표시

하드웨어 설정 화면을 표시하는 두 가지 방법이 있습니다.

### 터치 제스처를 사용한 표시

0.5초 이내에 화면의 오른쪽 상단 및 왼쪽 하단 모서리, 왼쪽 상단 및 오른쪽 하단 모서리 (40픽셀 영역 내) 를 터치합니다.

메모:

- SP5000 시리즈 Open Box(Windows 10 IoT Enterprise 모델) 또는 IPC 시리즈를 사용하는 경우, 오른쪽 위 다음 왼쪽 아래 또는 왼쪽 위 다음 오른쪽 아래 모서리를 터치하는 데 5초의 시간 여유가 있습니다.

- 화면 편집 소프트웨어에서 [보안 레벨] 을 설정하는 경우, 지정된 보안 레벨을 충족하는 사용자만 터치 제스처를 사용하여 하드웨어 설정을 표시할 수 있습니다. 터치 제스처를 사용하여 하드웨어 설정을 시도 및 입력하고 보안 레벨이 불충분한 경우, 다른 사용자로 로그인할 수 있다는 메시지가 표시됩니다.
  하드웨어 설정 [보안 레벨] 이 0으로 설정되면 누구든지 하드웨어 설정에 액세스할 수 있습니다.

- 화면 편집 소프트웨어에서 [하드웨어 설정 표시] 이 사용되지 않도록 설정된 경우에는 터치 제스처를 사용하여 하드웨어 설정 화면을 표시할 수 없습니다. 이 상태에서 하드웨어 설정을 표시할 수 있으려면 화면 또는 콘텐츠에 하드웨어 설정 오브젝트를 그립니다. 하드웨어 설정 화면을 표시할 수 없으면 이더넷 전송을 실행할 수 없을 수 있습니다
  (이더넷 전송을 실행하려면 화면 편집 소프트웨어와 하드웨어 설정 화면 모두에 대한 작업이 필요함).

- [하드웨어 설정 표시] 및 [보안 레벨] 설정은 터치 제스처를 사용하여 하드웨어 설정 화면을 표시할 때 적용됩니다. 이 설정은 화면의 하드웨어 설정 오브젝트에 적용되지 않습니다.

- 다음과 같이 [보안 레벨] 및 [하드웨어 설정 표시] 설정을 찾습니다.

1. 프로젝트 익스플로러 창에서 [시스템 아키텍처]로 이동한 후 [Target01]을 클릭합니다.
2. 속성 창에서 [펑션] 탭 ➞ [옵션] 탭 ➞ [기본 설정] 로 이동합니다.
   표시기 설정

### 화면에 하드웨어 설정 오브젝트 표시

화면에 하드웨어 설정 오브젝트를 그려서 하드웨어 설정 화면에 들어갈 수도 있습니다.

## 설정 목록

하드웨어 설정 오브젝트에서 사용할 수 있는 콘텐츠는 하드웨어 설정 화면이라고도 합니다.

다음 설정 및 작업은 하드웨어 설정 화면에서 사용할 수 있습니다.

- 시계 조정
- 터치 사운드 비활성화
- 터치 패널 보정
- 밝기 조정
- 이더넷 설정 구성
- FTP 연결 구성 설정
- OPC UA 서버 설정 구성
- 웹 기능 설정 사용하기
- 스캔 속도 구성
- 외부 장치 통신 설정 정의
- 외부 저장소 제거
- 버전 정보 확인
- 프로젝트 다운로드와 업로드 실행
- 런타임 종료 및 재부팅 수행
- 오퍼레이션 로그 표시
- 시스템 오류 표시하기
- BLUE Web Viewer 클라이언트 수 표시
- Pro-face Connect 구성

메모:

ST6000 2nd Gen 시리즈 사용 시

- [Reboot and show System Settings] 단추를 사용할 수 있습니다. 이 단추를 터치하여 디스플레이 장치의 [System Settings]으로 이동하십시오.
- 시계를 조정하거나, 터치 패널을 보정하거나, Pro-face Connect를 구성하려면 [System Settings]으로 이동하십시오. [System Settings]에 관한 자세한 내용은 하드웨어 설명서를 참조하십시오.
- 이더넷 설정은 하드웨어 구성 화면 또는 [System Settings]에서 구성할 수 있습니다.
- [Reboot and show System Settings] 단추는 Web Viewer 클라이언트에서 사용할 수 없습니다.