# 웹 기능 설정 사용하기

SSL 인증서를 내보내거나 재생성합니다.

메모:

- Target01 속성 [웹 기능 설정] - [암호화된 통신]이 화면 편집 소프트웨어에서 비활성화되어 있으면 설정이 표시되지 않습니다.
- HTTPS/WSS를 지원하는 모델에 관한 내용은 다음을 참조하십시오.
  지원 HMI 모델 / 기능 리스트

### SSL 인증서를 내보내려면

1. 디스플레이 장치에서 하드웨어 구성 화면을 엽니다.
2. [[Web Function Setting]] 필드의 오른쪽에 있는 줄임표 [...]를 터치하면 SSL 인증서 상태를 볼 수 있습니다.
3. [[Web Function Certificate]] 필드의 오른쪽에 있는 줄임표 [...]를 터치하여 인증서가 유효한지 확인한 다음 [Export]를 터치합니다.
4. 인증서는 화면 편집 소프트웨어의 [인증서 내보내기] - [데이터 메모리] 및 [폴더 이름]에 지정된 위치로 내보내집니다. 내보낸 인증서 파일의 이름은 "BLUEWebFunction.crt"이며 PEM 형식입니다.

### SSL 인증서를 생성하려면

1. 디스플레이 장치에서 하드웨어 구성 화면을 엽니다.
2. [[Web Function Setting]] 필드의 오른쪽에 있는 줄임표 [...]를 터치하면 SSL 인증서 상태를 볼 수 있습니다.
3. [Web Function Certificate] 필드의 오른쪽에 있는 줄임표 [...]를 터치합니다.
4. [Allow Certificate Regeneration]에서 [Enable]을 터치합니다.
5. [Regenerate Certificate]에서 [Generate and Reboot]를 터치하여 인증서를 재생성하고 런타임을 다시 시작합니다.