# 작업 오류를 방지하기 위해 인터록 사용

터치 액션은 인터록 주소에 지정된 BOOL 변수가 터치 사용 조건을 충족하는 경우에만 실행될 수 있습니다.

## 동작 예제

## 워크플로우 설정

1. 변수 추가
2. 파트 설정

## 변수 추가

### 프로젝트 익스플로러: [변수] ➞ [모든 변수]

다음 변수를 추가합니다.

#### 변수 속성:

[이름] | [데이터 종류] | [소스] | [초기 값]
Var1 | [DINT] | 모든 | 모든
인터록 | [BOOL] | [Internal] |

## 파트 설정

### 프로젝트 익스플로러: [화면 디자인] ➞ [화면] ➞ [Screen1]

다음 오브젝트를 [도구 모음]에서 화면으로 드래그 & 드롭합니다.

#### 데이터 표시기 오브젝트 (이름: NumericDisplay1) 속성:

탭 | 하위 탭 | 속성 | 값
[펑션] | [기본] | [현재값] | [변수] [이름]: Var1
[입력 모드 사용] |
[세부 정보] | [인터록] | [변수] [이름]: 인터록

#### 토글 스위치 오브젝트 (이름: ToggleSwitch1) 속성:

탭 | 하위 탭 | 속성 | 값
[펑션] | [기본] | [현재값] | [변수] [이름]: 인터록