# Web Server Settings

웹 서버를 통해 원격으로 변수값, 수량 및 알람/시스템 에러 알림을 받을 수 있습니다.

## 웹 서버 설정 구성

표시기에서 웹 서버 설정을 구성하는 단계

메모: 웹 서버 지원 모델에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

지원되는 모델/기능.

1. 프로젝트 익스플로러 창에서 [시스템 아키텍처]로 이동한 후 [Target01]을 클릭합니다.
2. 속성 창에서 [고급] 탭을 클릭하고 [데이터 액세스] 탭을 클릭합니다.
3. [웹 기능 설정]으로 이동하여 [웹 서버 사용] 확인란을 선택합니다.
4. 다음 속성을 설정합니다.

속성속성

[웹 기능 설정]

[웹 서버 사용]
웹 서버를 사용하려면 선택합니다.

[웹 서버 설정]

[보안 설정]
웹 서버의 사용자 액세스 레벨에 따라 사용자를 제한하는 경우 [보안 설정] 사용을 선택하여 보안 레벨을 설정합니다.

[읽기 보안 레벨]
사용자는 서버 속성, 변수 이름, 변수값, 시스템 에러 및 알람을 볼 수 있습니다.

[포트 번호]
데이터 통신용 포트 번호를 설정합니다.

[암호화된 통신]
이 속성은 HTTPS/WSS를 지원하는 모델에서 사용할 수 있습니다. 지원되는 버전: TLS 1.3 TLS 1.2 메모:HTTPS/WSS를 지원하는 모델에 관한 내용은 다음을 참조하십시오. 지원 HMI 모델 / 기능 리스트

[인증서 내보내기]
이 속성은 [암호화된 통신]이 활성화된 경우에 사용할 수 있습니다.

[데이터 메모리]
서버 인증서를 내보낼 저장 위치를 지정합니다.

[폴더 이름]
서버 인증서를 내보낼 대상 폴더를 지정합니다. 비워두면 인증서가 내보내져 루트 디렉터리에 저장됩니다.

## 지원되는 프로토콜

다음 프로토콜이 지원됩니다.

- HTTP

- HTTPS

- WS

- WSS

메모: [암호화된 통신]을 사용하도록 설정하면 보안 연결(HTTPS 및 WSS)만 허용됩니다.

### 무단 액세스를 방지하기 위해 보안 네트워크를 구축하려면

무단 액세스를 방지하기 위해 보안 네트워크를 구축하려면 다음을 참조하십시오.

사이버 보안

특히 다음을 수행하는 것을 권합니다.

- 암호화된 통신 (예: VPN) 을 사용하여 통신 환경을 구축하십시오.
- 디스플레이 장치를 신뢰할 수 있는 보안 네트워크에 설치하고 디스플레이 장치를 방화벽으로 보호하십시오.