# Conectar terminais e dispositivos

Esta seção descreve as etapas a serem configuradas para permitir que a unidade do display se comunique com dispositivos externos.

Observação:

- Você pode adicionar apenas uma unidade do display em um projeto.

- O número de drivers disponíveis depende dos diferentes modelos.
  Para obter informações dos modelos, consulte Modelo/recurso suportado.

- O número de dispositivos externos disponíveis varia dependendo do driver. Guia de conexão dispositivo/PLC

- É possível atribuir um driver diferente para cada porta COM. Um driver também pode ser atribuído a todas as portas COM.

- Ao usar sistemas da série IPC ou PC/AT, você pode definir portas COM de COM1 a COM9.

- Se você alterar o terminal de Série SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), Série SP5000 Power Box para outras unidade do display, então a Porta adicional não estará disponível.

1. Na janela do Explorador de projeto, ir para [Arquitetura do sistema] → [Target01] e clique em [Driver].

2. Na barra de ferramentas da janela do Explorador de projeto, clique em [Driver].
   → Uma janela Adicionar driver abre.

3. Selecione o driver desejado. Se for um driver serial, selecione também a porta. Em seguida, clique em [OK].

   Observação: Clique em [Target01] para exibir o driver adicionado no editor de Arquitetura do sistema.

4. Inicialmente, um dispositivo externo é adicionado. Para conectar vários dispositivos externos a um único driver, na barra de ferramentas do editor de Arquitetura do sistema, clique em [Equipamento] e adicione dispositivos externos.

5. Após adicionar o driver e o equipamento, na janela do Explorador de projeto, ir até [Arquitetura do sistema] e clique em [Driver].

6. No editor de Arquitetura do sistema, selecione a [Interface de destino] para cada driver.

   Observação:

   - Consulte as configurações de comunicação na Guia de conexão dispositivo/PLC e faça as configurações correspondentes.

   - Se o protocolo da porta ou método de comunicação não corresponder à unidade do display e o dispositivo externo, conexão não será possível.

   - A convenção de nomenclatura de portas na unidade de display e nos dispositivos externos é independente da compatibilidade da conexão. A unidade de display COM1 pode ser conectada ao dispositivo COM2.

7. Na janela Propriedades, ir para a guia [Básico] e configure as propriedades do driver.

   Observação: Consulte as configurações de comunicação na Guia de conexão dispositivo/PLC e configure as configurações conforme necessário.

8. No editor de Arquitetura do sistema, expanda a árvore de drivers, selecione cada dispositivo e configure as suas propriedades na janela Propriedades.

   Observação:

   - Consulte as configurações de comunicação na Guia de conexão dispositivo/PLC e configure as configurações conforme necessário.
   - Repita o procedimento da Etapa 1 para adicionar vários drivers.
   - Repita o procedimento da Etapa 4 para adicionar vários dispositivos.