# Registro de dados em intervalos constantes

Registra o valor da variável designado em um intervalo fixo.

## Exemplo de operação

## Configurar fluxo de trabalho

1. Adicionar variáveis
2. Adicionar grupo de registro
3. Atribuir as variáveis

## Adicionar variáveis

### Explorador de projeto : [Variáveis] ➞ [Todas as Variáveis]

Adicionar as seguintes variáveis.

#### Propriedades das variáveis :

[Nome] | [Tipo de dados] | [Origem] | [Endereço do dispositivo]
Var1 | [INT] | 'Schneider Modbus Serial Equipment' | 400005
Var2 | [INT] | 400030
Var3 | [INT] | 400031

## Adicionar grupo de registro

### Explorador de projeto : [Todos os registros]

Adicionar o seguinte grupo de registro.

[Nome]
LoggingGroup1

#### Propriedades do Grupo de registro (Nome: LoggingGroup1) :

Guia | Propriedade | Valor
[Básico] | [Registro máx] | 300
[Tipo de condição] | [Periódico]
[Frequência] | 4
[Unidades] | [Segs]

## Atribuir as variáveis

### Explorador de projeto : [LoggingGroup1]

Atribuir as seguintes variáveis.

#### Propriedades do Grupo de Registro1:

[Nome da variável]
Var1
Var2
Var3