# Exportar e importar alarmes

## Exportar e importar para o software de edição de tela

No software de edição de tela, você pode executar operações de exportação e importação a partir da barra de ferramentas do editor de variáveis.

Para mais detalhes, consulte Exportar e importar variáveis.

Observação:

- Embora você possa importar dados exportados como arquivos CSV ou TXT a partir do software de edição de tela versão 3.3 Service Pack 1 ou anterior para o software de edição de tela versão 3.4 ou posterior, os arquivos exportados da versão 3.4 ou posterior não podem ser importados para a versão 3.3 Service Pack 1 ou anterior, pois a versão do arquivo é 2.0.
  Verifique a versão do arquivo de saídas CSV ou TXT na linha [FileVersion] do arquivo de saída.
- Os arquivos Excel são suportados para exportação e importação de alarmes a partir da versão 4.4. Para exportar e importar alarmes em arquivos do Excel, é necessário o Microsoft Excel.

## Exportando da unidade do display

Os dados de alarme podem ser exportados para armazenamento externo.

Os dados de alarme são exportados das seguintes formas:

- Executando a operação exportar dados de alarme.
  Exportar dados de alarme

- Um arquivo índice listando os arquivos exportados é criado automaticamente na pasta de exportação.

Os seguintes formatos de arquivo são suportados para exportar dados de alarme:

- Arquivo TXT (.txt, UTF-8 (sem BOM))
- Arquivo CSV (.csv, UTF-8 (sem BOM))

Observação:

Para obter informações sobre formato do arquivos, consulte o seguinte.

Salvar configurações de arquivo de dados (Exportar)

Você pode ver o arquivo exportado usando um software como o Microsoft Excel.

Observação:

- Você pode configurar o formato de data e hora nas duas primeiras colunas de dados exportados nas propriedades [Formato de data] e [Formato da hora].
  [Target01] janela de propriedades > guia [Função] > guia [Opções] > [Exportar] > [Conteúdo]
  Para obter informações, consulte o seguinte.
  [Formato de data]
  [Formato da Hora]
- Na janela de propriedades [Todos os alarmes], quando [Detectar modificação] está habilitado para [Exportar dados], uma string alfanumérica é adicionada à primeira linha nos arquivos exportados. Esta string alfanumérica é utilizada pela Export File Validation Tool para detectar alterações nos dados do arquivo. Ao usar esta ferramenta, não exclua ou edite a string alfanumérica.
  Para obter informações sobre Export File Validation Tool, consulte o seguinte.
  Verificando a modificação no arquivo exportado

- A saída de dados é formatada da seguinte forma:

  - As strings são encapsuladas por aspas duplas (").
    Por exemplo, "Isto é uma string"
  - Os caracteres especiais "=", "+", "-", "@", TAB e ENTER que aparecem no início de uma entrada são prefixados com aspas simples (').
    Por exemplo, "'=1+2"

- Ao exportar dados de alarme com [Modo de alarme] definido como [Log], se houver dados de alarme de [Log] exportados de um projeto diferente na pasta de destino, os dados poderão não ser exportados corretamente. Exclua o arquivo de índice (AlarmExportFileInfo.dat) na pasta de destino antes de exportar.

### Configurações de dados de exportação

Você pode definir as configurações de dados de exportação na área [Exportar dados] na janela de propriedades [Todos os alarmes]. Para obter mais detalhes, consulte o seguinte.

[Exportar dados]

### Status de exportação

Você pode salvar o status do processo de exportação.

Você pode definir as configurações de status de exportação na área [Status de exportação] na janela de propriedades [Todos os alarmes]. Para obter mais detalhes, consulte o seguinte.

[Status de exportação]

### Verificando a modificação no arquivo exportado

Você pode verificar se houve uma modificação em um arquivo exportado utilizando Export File Validation Tool.

1. Inicie o Export File Validation Tool.
   Esta ferramenta é instalada no seguinte caminho:
   Menu iniciar > BLUE *.* > BLUE *.* Export File Validation Tool
2. A partir de Export File Validation Tool, clique em […] e selecione o arquivo.
3. Clique em [Check] para detectar uma modificação no arquivo exportado.
   Se nenhuma modificação for encontrada, [OK] é exibido.
   Se uma modificação for encontrada, [NG] é exibido.

Observação:

- Esta ferramenta pode ser distribuída a partir da mídia de instalação BLUE (pasta [\Tools]).
- Se você instalou esta ferramenta com um instalador autônomo, use o seguinte para iniciar a ferramenta.
  Menu iniciar > Pro-face > BLUE TOOLS Export Validation Tool