# Dispositivo externo

A operação Dispositivo externo executa várias operações no armazenamento externo conectado à unidade do display.

##### Bloco

##### Texto

eject($Enums.Storage.SDCard);
1 2

1: Operação

2: Armazenamento externo

### Propriedades configuráveis

Operação | ##### Bloco [Eject] [Upload] [Download] ##### Texto 'eject' 'upload' 'download' | [Eject] - Desconecta o armazenamento externo conectado à unidade do display. Observação: Ao utilizar a série SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), série IPC ou PC/AT, esta função não está disponível. [Upload] - Carrega o arquivo package.BML, usado na transferência do sistema de arquivos, da unidade de dispaly para o armazenamento externo. [Download] - Baixa o arquivo package.BML, usado na transferência do sistema de arquivos, do armazenamento externo para a unidade de display. Observação: Executar [Upload] e [Download] como parte da transferência do sistema de arquivos. Para obter detalhes, consulte o seguinte. Transferindo um projeto com o sistema de arquivos
Armazenamento externo | ##### Bloco [USBStorage] [SDCard] ##### Texto '$Enums.Storage.USBStorage' '$Enums.Storage.SDCard' |