# Como instalar o certificado SSL no cliente

A comunicação HTTPS segura por meio do Web Viewer ou do Web Server exige que o certificado SSL seja instalado previamente no dispositivo do cliente.

## Exportando o certificado SSL do servidor

1. Na unidade do display, Abra a tela Configuração de hardware.
2. À direita do campo [[Web Function Setting]], toque na elipse [...] para visualizar o status do certificado SSL.
3. À direita do campo [[Web Function Certificate]], toque na elipse [...] para confirmar o certificado é válido, em seguida, toque em [Export].
4. O certificado é exportado para o local especificado em [Certificado de exportação] - [Armazenamento de dados] e [Nome da pasta] no software de edição de tela.

## Instalando o certificado SSL no cliente

Se você se conectar ao servidor Web Viewer sem o certificado SSL instalado, será exibida uma página de aviso. O seguinte fornece exemplos de como instalar um certificado SSL. O procedimento pode variar dependendo da versão do navegador e do sistema operacional que estiver usando. Para obter as instruções mais precisas e atualizadas, consulte a documentação oficial fornecida pelos fornecedores de seu navegador e sistema operacional.

### Ao usar o Chrome ou o Edge no PC

1. Feche o navegador.
2. Transfira o arquivo de certificado exportado (.crt) para o PC.
3. Pressione [Win] + [R] para abrir a caixa de diálogo [Executar].
4. Digite "certmgr.msc" e pressione [Enter] para abrir o [Gerenciar certificados].
5. Selecione [Autoridades de certificação raiz confiáveis].
6. Na barra de menus, selecione [Ação] > [Todas as tarefas] > [Importar].
7. Siga as instruções do assistente e selecione o arquivo de certificado.
8. Quando a caixa de diálogo [Aviso de segurança] for exibida, clique em [Sim].
9. Reinicie o navegador para aplicar o novo certificado.

### Ao usar o Chrome no Android

1. Transfira o arquivo de certificado exportado (.crt) para o dispositivo Android.
2. Vá para [Configurações] > [Segurança e privacidade] > [Mais configurações de segurança e privacidade].
3. Toque em [Criptografia e credenciais].
4. Selecione [Instalar certificado] e, em seguida, escolha [Certificado da AC].
5. Toque em [Instalar do armazenamento do dispositivo].
6. Localize e selecione o arquivo de certificado.
7. Toque em [OK] ou [Instalar] para concluir o processo.

### Ao usar o Safari no iOS

1. Transfira e salve o arquivo de certificado exportado (.crt) para o iPhone.
2. Toque no arquivo para iniciar a instalação.
3. Uma mensagem aparecerá: "Revise o perfil no aplicativo Configurações se deseja instalá-lo"
4. Vá para [Configurações] > [Geral] > [VPN e Gerenciamento de dispositivos].
5. Em [PERFIL BAIXADO], toque no certificado.
6. Toque em [Instalar].
7. Digite sua senha.
8. Um aviso aparece. Toque em [Instalar].
9. O perfil está instalado. Toque em [Concluir] para finalizar a instalação.
10. Vá para [Configurações] > [Geral] > [Sobre] > [Certificados Confiáveis].
11. Em [ATIVAR CONFIABILIDADE TOTAL PARA CERTIFICADOS RAIZ], alterne a chave para o certificado instalado.
12. Um aviso aparece. Toque em [Continuar] para concluir.